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ВЪВЕДЕНИЕ
Глобалните климатични промени, повишението на цените на суровия петрол и природния газ и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план  потребността но чиста и достъпна енергия. Макар да се разработени редица иновативни технологии, които се базират на използването на възобновяема енергия, основен критерий за избора на енергиен източник в редица индустрии остава възможността за получаване на сигурна и постоянна енергия, която не се влияе от различни климатични фактори. 
Ето защо наред с постоянно нарастващия дял на възобновяемите източници в глобалния енергиен микс се увеличава и използването на фосилни горива и в частност въглища. Производството на електроенергия и топлоенергия в световен мащаб до голяма степен зависи от въгледобива. 
Директното изгаряне на въглища обаче е свързано с отделяне на вредни за атмосферата газове- въглеродни, серни, азотни оксиди и др. По-малко вредно влияние за околната среда оказва използването като гориво на вторични продукти от преработката на въглища. Тези предпоставки налагат нужда от надеждни и по-екологосъобразни технологии за оползотворяване на въглища.
Въглищата се преработват при високи температури чрез т. нар. „термолитична преработка“, като вторичните продукти от процеса могат да бъдат използвани в качеството си на горива. Това са относително чисти технологии, които вероятно ще играят все по-важна роля в производството на електроенергия, химикали и синтетични горива през следващите десетилетия поради сравнително високата им ефективност и нисък въглероден отпечатък. Те представляват възможност за контрол на замърсяването на въздуха, особено по отношение на емисиите на сяра, азотни оксиди и въглероден диоксид.
[bookmark: _Hlk146892809]„Иноватив Проджектс 1957” ЕООД има инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на Инсталация на Вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища, с капацитет 6 MW, която позволява по-ефективно оползотворяване енергийния потенциал на кафявите въглища, ОЕГ (обогатено енергийно гориво на базата на лигнитни въглища) и различни видове растителна биомаса, при намалени емисии СО2, серни и азотни съединения, и прахови частици. 
В изпълнение на нормативната уредба по опазване на околната среда, и конкретно- изискванията на глава шеста на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба ОВОС) възложителят „Иноватив Проджектс 1957” ЕООД е внесъл необходимата документация за уведомяване в РИОСВ-Стара Загора (заведена в РИОСВ-Стара Загора с вх.№ КОС-01-3046/20.04.2022г.). 
С писмо на РИОСВ-Стара Загора с изх.№ КОС-01-3046 (7)/13.10.2022г. е определено, че ИП попада в обхвата на Приложение № 2 на ЗООС, т. 3 „Енергийно стопанство“, буква „а“- „промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода“ и подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
Възложителят е внесъл искане за преценяване на необходимостта от ОВОС, по което директорът на РИОСВ-Стара Загора е постановил Решение № СЗ-10-ПР/2023г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, с характер „да се извърши ОВОС“. Решението е предоставено на възложителя с писмо на РИОСВ-Стара Загора с изх.№ КОС-01-3046 (13)/28.02.2023г., с което са дадени указания за последващите действия по процедурата. 
Цитираната кореспонденция и Решение са достъпни в Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС[footnoteRef:1], поддържан на интернет страницата на Министерство на околната среда и водите.  [1:  https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/41259 ] 

В изпълнение на указанията на РИОСВ-Стара Загора, е възложено изготвянето на настоящото Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). Целта на Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС е да определи обхвата на потенциалните преки и непреки въздействия върху компонентите и по отношение на факторите на околната среда, в т.ч. човешкото здраве, които трябва да бъдат оцени в ДОВОС като се отчете и мнението, препоръките и становищата на компетентните органи, други специализирани ведомства и засегната общественост. 
Съобразно характеристиките на ИП и указанията на директора на РИОСВ-Стара Загора, консултации по Заданието се провеждат със:
· специализираните компетентни органи за инвестиционното предложение: 
· Регионална здравна инспекция (РЗИ)- Сливен – по отношение на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве;
· Кмета на община Сливен;
· Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с център Пловдив- по отношение на управление на водите и риска от наводнения.
· представители на засегнатата общественост от реализирането на инвестиционното предложение:
· населението на гр. Сливен, чрез Кмета на Община Сливен. Допълнително е публикувана обява във вестник в изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.
· компетентния орган по околна среда - директорът на РИОСВ-Стара Загора.
Получените в резултат на консултациите становища ще бъдат отразени в Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС и съобразени в ДОВОС при неговото изготвяне.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
[bookmark: _Toc66372803][bookmark: _Toc15466745][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище: „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД, със седалище гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ 23, ЕИК 205318489 представлявано от Женя Вакова – Управител
[bookmark: _Toc15466746][bookmark: _Toc66372804]Пълен пощенски адрес: гр. Сливен 8800, ул. „Стефан Караджа“ 23,
[bookmark: _Toc15466748][bookmark: _Toc66372806]Телефон:		0882 428 745, 
ел. поща (е-mail): 	inovativ1957@abv.bg
Лице за контакти: Женя Вакова – Управител, тел. 0882 428 745
[bookmark: _Toc82877771][bookmark: _Toc78440113][bookmark: _Toc78438572]
[bookmark: _Toc140517883][bookmark: _Toc82877772][bookmark: _Toc78440114][bookmark: _Toc78438573]Характеристика на инвестиционното предложение
[bookmark: _Toc468997776][bookmark: _Toc140517884]Описание на физичните характеристики на инвестиционното предложение и необходими площи по време на фазата на строителство и фазата на експлоатация
[bookmark: _Hlk103069155]Целта на настоящето ИП е производство на топлоенергия, която в последствие ще се реализира във водогреен котел КВГМ на съществуващата топлоелектрическа централа „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД - работеща с фосилни горива. 
Новата инсталация е с топлинна мощност на вход 6 MW, която ще се подава към действащия водогреен котел КВГМ на съществуващата топлоелектрическа централа (ТЕЦ), работеща с фосилни горива, експлоатирана от „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. За целите на ИП е сключен договор за доставка на топлинна енергия между двете дружества (копие на договора е представено в Приложение № 1 към настоящата информация).
„Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД експлоатира голяма горивна инсталация,  част от която е и КВГМ с номинална топлинна мощност 19.5 MW. Инсталацията се експлоатира в съответствие с условията на издадено комплексно разрешително (КР) № 510-Н1/2018г. На площадката се експлоатират в условията на КР следните инсталации:
· Енергиен котел (ЕК) 1 тип 1-В-160/100 с номинална топлинна мощност 98 MW- работи с гориво: въглища;
· ЕК 2 тип 1-В-160/100 с номинална топлинна мощност 48 MW (вкл. предкамерна скарна пещ с мощност 5.7 MW) – ЕК работи с гориво: въглища; биомаса. В предкамерната скарна пещ се изгарят: биомаса от отпадъци или неопасни отпадъци RDF; или смес от биомаса от отпадъци и неопасни отпадъци RDF;
· и водогреен котел КВГМ с номинална топлинна мощност 19.5 MW- работи с гориво: въглища; биомаса; биомаса от отпадъци. 

ИП на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД засяга работата единствено на КВГМ, който може да се експлоатира в случай, че ЕК 1 не е в експлоатация, т.е. експлоатира се съвместно с ЕК 2- 48 MW.
Инсталацията за вихрова пиролиза, която ще се реализира с ИП на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД представлява технологично развитие на защитената като Полезен модел №4559/28.08.2023 г. от Регистъра на Патентното ведомство на Република България - Инсталация за двустепенно термолитично трансформиране на въглеводороди в нискотемепературен кипящ слой. Права върху интелектуалната собственост има „Флай Пауър ЕООД гр. Русе. С договор между двете дружества, „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД придобива право да ползва някои от защитените с посочения полезен модел технологични и технически решения (копие на договора е представено в Приложение № 1 към настоящата информация).

	В резултат на използваната иновативна технология за термолитично и пиролитично разграждане на въглеводороди, генерираната от Инсталацията топлинна енергия ще бъде с по-ниска себестойност от тази, произведена от същите горива в котли с конвенционални горивни системи. Предвижда се, относителният разход на гориво да намалее. Инсталацията ще произвежда енергия с намалени емисии на СО2 и серни съединения. Важно е да се уточни, че КВГМ попада в обхвата на чл. 7 на Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации и от 1 януари 2025г. емисиите от инсталацията трябва да отговарят на изискванията на Приложение № 1, част 1, таблица 2. По-подробно описание на технологията и ползите от нея е представено в точка 1.2.
Общата  технологична схема на Инсталацията е представена на Фигура № 1.1‑1. Основните компоненти в нея са: І. - Термохимически реактор с 2 бр. секции (Секция – А и Секция– В) и Охладител-утилизатор, и ІІ. - Горивна камера на КВГМ. 
За пиролизиращи агенти служат: въздух, прегрята водна пара, смес от пари, газове и твърд остатък от самия процес.
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Photos_8wekyb3d8bbwe\TempState\ShareServiceTempFolder\Фигура1Пиролизен реакторСливенНово.jpeg]
[bookmark: _Ref157502759]Фигура № 1.1‑1 Обща технологична схема 
Горивото (каменни въглища и ОЕГ)- А.1 се доставя от съществуващ склад за въглища на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД по Лентовия транспортьор – поз.1 на Фигура № 1.1‑1 и попада в Разходния бункер с разходомер за масов разход– поз.2. Последният отчита подаденото към Инсталацията ОЕГ. От него горивото се отправя към реактора по наклонени течки.
Другото гориво Биомаса – А.2 (вж. Фигура № 1.1‑1) постъпва от разходен склад на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД и се подава към Термолизния реактор чрез Подаващ механизъм с разходомер – поз. 5.
Инсталацията работи с Инертен материал - В. Той представлява шисти, които постъпват по Лентовия транспортьор – поз. 3, изсипват се в Бункера с разходомер – поз.4 и се подават в Реактора по наклонени течки. Складовото стопанство ще се разположи на площадката на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.
В работното пространство на Термолизния реактор се подава въздух – С, който преминава през Дебитомера – поз. 7, сгъстява се и се подгрява в Станцията за компресиране и нагряване на въздуха – поз. 14, и влиза под налягане в Реактора за създаване и поддържане на подвижен работен слой – барбутиращ и ротиращ/вихров.
Технологичният процес на Инсталацията изисква подаване и на Водна пара – D с високо налягане. Тя се взима от КВГМ и се отчита с Дебитомера – поз. 6. Част от нея директно се насочва към Термолизния реактор, а останалата се използва за индиректно нагряване на въздуха в Станцията – поз. 14. Отдалата енергията си пара - Н, заедно с кондензата се насочват към Регенеративната система на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Количеството им се измерва с Дебитомера – поз. 8.
Отпадъчните продукти от работния процес в Термолизатора, които се отвеждат от дъното му са: Дънната пепел – Е и Отработеният инертен материал – F. Преди това те се охлаждат индиректно с топлоносител Омекотена студена вода – J. Тя се подава от Химическо водоочистване (ХВО) на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Количеството и температурата ѝ на входа на Термолизатора се измерват с Дебитомера – поз. 10. След като охлади твърдия отпадък, подгрята тя отново се връща в ХВО, като параметрите ѝ се измерват с Дебитомера – 11. Охладените Дънна пепел и Отработен инертен материал се подават от Отвеждащия механизъм с разходомер за масов разход – поз. 9 към система за транспортиране на дънната пепел. 
Инсталацията произвежда Горещи пиролизни газове – G. С цел, по-лесното им транспортиране до КВГМ и подаването им с най-подходящите скорост и температура в горивната камера на последния те предварително се охлаждат частично в Охладителя-утилизатор. В него работният флуид е омекотена вода от „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, която постъпва студена – J, подгрява се до – K и се връща към системите на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Количеството на подадената топлинна енергия се изчислява въз основа на температурната разлика и дебита на водата. Горещите пиролизни газове – G се придвижват към горивната камера на КВГМ по Топлоизолирания газоход - поз. 15, принудително- под въздействието на тягата, създавана в КВГМ, а когато тя е недостатъчна – и от Ежектиращия вентилатор за висока температура – поз. 12. Количеството им бива измервано с Дебитомера – поз. 13. Когато Инсталацията не работи, Шибърният затвор – поз. 16, разположен в края на Газохода – поз. 15 е затворен и връзката с КВГМ е прекъсната.

Основното гориво ще бъде Обогатено Енергийно гориво – ОЕГ, каменни въглища и биомаса. Заедно с горивото, в реакторното пространство ще се подават нефтени шисти – като инертен материал. Всички те трябва да бъдат раздробени до условни размери на частиците - до 12 mm. Биомасата може да бъде и във вид на пелети.
Топлинната мощност на входа на Термолизатора е 6 MWth.
При работа на инсталацията на входа ще бъдат подавани следните горива: до 1.62 t/h ОЕГ (при долна топлина на изгаряне/ ДТИ 13.4 MJ/kg); и/или до 1.0 t/h каменни въглища (при долна топлина на изгаряне/ ДТИ 21.64 MJ/kg), и/или до 1.33 t/h биомаса (при ДТИ 16.2 MJ/kg) и 0.4 t/h инертен материал (топлотворността на последния се пренебрегва).
Когато се работи със смеси с различни видове горива, количествата им се разпределят така, че да се запази общата топлотворност на входа, а разходът на инертен материал остава 0.4 t/h.
На входа на Реактора се подава въздух – до 4 300 Nm3/h, при налягане във въздушните кутии до 8000 Ра. Въздухът предварително се подгрява. 
В Реактора се инжектира и водна пара с температура до 200℃, при налягане 8-13 bar и масов разход около 800 kg/h.
Парата и въздухът служат за флуидизиращи и ежектиращи агенти, както и като допълнителни окислители за осъществяване на процеса. Чрез тях се регулира и зададеният температурен режим на Реактора. 
Средното работно налягане в Пиролизния реактор ще бъде под атмосферното – минус 50–100 Pa. Реакторът е свързан с КВГМ, който работи под разреждането на собствения си тягов вентилатор. 
КПД на Реактора ще бъде не по-малко от 95%. Високата стойност на този параметър се дължи на ефективността на процеса(представляващ комбинация от термолиза и пиролиза), добрата топлоизолация на работното пространство, оползотворяване топлината на дънната пепел и отработения инертен материал, химическото разграждане на част от подаваната в съоръжението водна пара и изгаряне на отделения при това водород. Мощността на изхода на Реактора ще бъде 5.7 MWth.
Прилагането на технологията от „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД ще доведе до повишаване на полезната енергия на КВГМ с 0.6 MWh/h при запазване на общата консумация на горива. Важно е да се уточни, че инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД ще усвоява енергията на до 1.62 t/h ОЕГ (при ДТИ 13.4 MJ/kg) или до 1.33 t/h биомаса (при ДТИ 16.2 MJ/kg), или до 1.0 t/h каменни въглища (при ДТИ 21.64 MJ/kg). Общата номинална топлинна мощност на КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД се запазва 19.5 MWth, като това ще се постигне чрез намаляване на подаваното гориво към КВГМ в случаите на пълно натоварване. Това се налага най-малкото поради принудително вкарваната в горивната камера на КВГМ паро-газова смес. В случай, че не се намали подаваното гориво на вход на КВГМ, това ще доведе до влошаване параметрите на работа на горивната инсталация и ще се постигне обратен ефект- намаляване на полезната енергия на котела. 
Нелетливият твърд остатък на изхода ще бъде не по-малко от 150 kg/h. Заедно с него се отделя и част от инертния материал и увлечената летяща пепел – 400 kg/h. Общо, разходът през дънните шнекове на Реактора ще бъде около 550 kg/h.
Запазва се и максималния дебит на газовете от КВГМ- до 40 000 Nm3/h, от които 35 200 Nm3/h са следствие изгарянето на горивата в КВГМ и 4 800 Nm3/h пиролизни газове от инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД.
[bookmark: _Toc140517885]Местоположение
ИП щя се реализира на наета площадка в границите на съществуващата площадка на Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, въз основа на сключен договор между Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД и „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД. 
Инсталацията за производство на електрическа и топлинна енергия на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД е разположена в ПИ с идентификатор 67338.603.61 по КК на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен- Южна промишлена зона. Площта на имота е 240.789 дка (съгласно акт за собственост № 2478/2003г.) и е с начин на трайно ползване „за топлоенергийното производство“. 
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]Площадката на ТЕЦ към „Топлофикация Сливен” ЕАД е разположена в южната част на гр. Сливен, в промишлената му зона. Най-близкият жилищен комплекс (кв. Надежда) отстои на около 780 m североизточно от ТЕЦ.
На изток, север и юг площадката граничи с промишлени предприятия, а на запад- с Банско шосе продължението, на което е първокласен път 66, свързващ гр. Сливен с гр. Стара Загора.
[image: ]
[bookmark: _Ref163479764]Фигура № 1.1‑2 Граници на производствената площадка на Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД върху Кадастралната карта на района – изт-к ГИС към МРРБ
Новата инсталация ще се разположи в съществуваща производствена сграда с идентификатор 67338.603.61.10 (с червено на Фигура № 1.1‑3)- сграда за енергопроизводство със застроена площ 1 017 m2. В същата сграда е разположен и КВГМ, към който ще се свърже вихровия пиролизен реактор. Предвидената площ, върху която ще се ситуира инсталацията, предмет на ИП (с жълто на Фигура № 1.1‑3), е ≈100 m2. Не са необходими други допълнителни площи за строителството и експлоатацията. 
[image: ]
[bookmark: _Ref140155095]Фигура № 1.1‑3 Извадка от Кадастралната карта на Р България с посочено местоположение на площадката, предмет на ИП
Имотът и сградата, в която ще се реализира ИП са собственост на „Топлофикация Сливен- инж. Ангел Ангелов” ЕАД. „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД е в качеството на Наемател въз основа на Договор за наем.
а) жилищни райони
Най-близките жилищни територии до границите на ИП са:
- жилищен комплекс (кв. Надежда) отстои на около 780 m североизточно от ТЕЦ. 
- жилищните сгради на кв. Дебелата кория- на около 4500 m източно се намират и 
- кв. Речица на гр. Сливен- на около 3800 m югозападно.
Границите на обекта са нанесени с червено на следващата фигура: 
[image: ]
[bookmark: _Ref163480073]Фигура № 1.1‑4 Извадка от топографска карта с нанесено местоположение на „Топлофикация Сливен” ЕАД
б) обекти с обществено предназначение по § 1, т. 29в от допълнителните разпоредби на ЗООС
Най-близките чувствителни обекти до територията на ИП (виж Фигура № 1.1‑5) са:
- СУ „Аргира Жечкова” (поз. 1)- намира се на територията на гр. Сливен, на около 1 km север-северозападно от територията на ИП;
- ПГ по електротехника и електроника „Мария Кюри” (поз. 2) – на около 1,4 km север-северозападно от територията на ИП;
- 8 ОУ „Юрий Гагарин” (поз. 3) – на около 1,4 km север-североизточно от обкета;
- 9 детска ясла, ЦДГ „Звездица” (поз. 4), 6 ОУ „Братя Миладинови” и ДКЦ Амброаз Паре (поз. 5)– на 1,5-1,7 km север-североизточно от територията на ИП. 
[image: ]
[bookmark: _Ref147757140][bookmark: _Toc14049982][bookmark: _Toc28560752]Фигура № 1.1‑5 Местоположение на площадката на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД и най-близки чувствителни обекти
в) зони за отдих и рекреация;
Най-близките зони за отдих и рекреация са разположени на разстояние около 1 700 m („парк Хамамбаир“) северозападно от територията на ИП.
г) транспортни пътища
[bookmark: _Toc140517886]Пътната мрежа в района е представена от първокласни, второкласни и третокласни пътища. В непосредствена близост до площадката на ТЕЦ на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов” ЕАД минава Банско шосе, което осъществява връзка на обекта с пътната мрежа в района. 
Доставката на твърди горива се осъществява чрез железопътен транспорт до площадката за съхранението им. В близост има добре развита железопътна инфраструктура. На 350 m западно от обекта минава ЖП линията София-Сливен, а на 1 500 m североизточно е разположена ЖП гара Сливен.
Не се налага строителството на пътна инфраструктура, тъй като такава вече е налична и вече е реализиран достъп до терена, на който ще бъде разположено инвестиционното предложение.
Необходими площи за реализация на инвестиционното предложение 
Площадката на която ще се реализира ИП е разположена в имот с идентификатор 67338.603.61 по КК на гр. Сливен, общ. Сливен,  обл. Сливен- Южна промишлена зона. Площта на площадката за разполагане на новата инсталация е 120 m2 (съгласно Договор за наем).
В имота се извършва дейност по производство на електрическа и топлинна енергия. Имотът е осигурен с необходимата инфраструктура- водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, вътрешни пътища и т.н. За реализацията на ИП ще се използва наличната площадкова инфраструктура. Инсталацията ще бъде изградена на площадката на Водогреен котел КВГМ, с използване на носещата конструкция и части от съществуващата техническа инфраструктура към него. 
Не се предвижда изграждане на нови проводи (електро, паропроводи, тръбопроводи и др.) извън територията на разглеждания имот.
[bookmark: _Toc468997779][bookmark: _Toc140517887][bookmark: _Toc78440115][bookmark: _Toc78438574]Връзка с други съществуващи/планирани инвестиционни предложения 
ИП е пряко свързано с дейността на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, където се експлоатира инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. 
Инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД ще произвежда горещи, топлотворни  пиролизни газове с полезна топлинна мощност 5.7 MWth (при КПД 0.95 на инсталацията и номинална мощност на вход 6 MWth) вследствие термо-химичното трансформиране на част от горивата, които се изгарят в КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД и ще се използват в производствения процес на КВГМ. Пиролизните газове не са димни, защото не се получават в резултат на пълно окисляване – горене, с добавяне към твърдите горива на окислител отвън, в количество необходимо за получаване на стехиометрична смес.
ИП не влиза в противоречие с начина на ползване на съседните имоти. ИП ще се реализира на площадката на, която е с основен предмет на дейност „производство на електрическа и топлинна енергия“, с издадено Комплексно разрешително КР № 510-H1/2018г.
Компетентен орган в процедурата по реда на г. 6 от ЗООС е РИОСВ- Стара Загора.
[bookmark: _Описание_на_основните][bookmark: _Toc140517888]Описание на основните характеристики на производствения процес, например вид и количество на ползваните суровини и материали, в т.ч. на опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС
[bookmark: _Toc468997784][bookmark: _Toc140517889]Основни характеристики на производствения процес и необходимите съоръжения
Инсталацията ще работи с основно гориво слама, ОЕГ и каменни въглища. Изискванията към горивото са влажността му да бъде под 20 %, пепелно съдържание- под 35 % и да бъде раздробено до условни размери на частиците до 12 mm.
В съоръжението ще бъде реализирана технологията за термо-химично и термо-механично разграждане на въглеводородите, съдържащи се в горивото, до горещи, топлотворни пиролизни газове в условията на двустепенен, среднотемпературен, подвижен слой, при ниско налягане. 
Въз основа на договора между „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД и „Флай Пауър ЕООД гр. Русе разграждането на въглеводородите в горивото ще се извършва в условията на комбинация от термолиза и пиролиза.
Термолизата и пиролизата са термо-химически процеси, които се различават по температурата в работното пространство и времето за пребиваване на горивото в него. Термолизата протича при температура до 600℃ и ниска скорост на процеса – до 2 часа. Пиролизата се осъществява при температури до 800℃ и време за пребиваване на горивото в реактора – до 1 час. Ефективността и на двата процеса се увеличава значително, когато се осъществяват в подвижен слой. За ИП на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД е избран подвижен кипящ слой, който се реализира в 2 негови разновидности – барбутиращ и ротиращ – вихров.

След постъпване на горивото в долната част на Първата степен на Реактора, първоначално то се подлага на термолиза в условията на барбутиращ кипящ слой. Термолизата е процес на нискотемпературно третиране на въглища, при който окислителните процеси се осъществяват с много ниска скорост, в адиабатни условия, основно за сметка на съдържащите се в горивните частици кислород и влага, както и на инжектираната отвън водна пара. Подаваната заедно с въглищата биомаса в зоната на барбутиращия кипящ слой основно съхне и частично пиролизира. Работната температура не надвишава 600℃. 
По-нагоре, в Първа секция на реактора се съчетават адиабатни термолиза и пиролиза, в барбутиращ и вихров слой. Работната температура нараства до 700℃.
В най-горната част на Първа секция, преди изхода ѝ, и във Втора секция процесът е изцяло пиролизен – вихров, при температура до 800℃.
В резултат на използваната иновативна технология за разграждане на въглеводородите в горивото, генерираната от Инсталацията топлинна енергия ще бъде с по-ниска себестойност от тази, произведена от същите горива в котли с конвенционални горивни системи. Предвижда се, относителният разход на гориво да бъде намален, а подаването на въздух в процесното пространство да е сведено до минимум. Инсталацията ще произвежда енергия с по-ниски емисии на СО2 и серни съединения, което ще гарантира спазването на приложимите след 1 януари 2025г. НДЕ без допълнителни разходи за сероочистка. 
Най-общо, ОЕГ което ще бъде термолизирано може да бъде представено със следната макроформула:

CaHbNcOdSi,, където 
a, b, c, d, i – брой на атомите въглерод, водород, азот, кислород и сяра в макромолекулата на ОЕГ.
Количеството на кислорода в ОЕГ е значително по-голямо от това при образуването на въглищата. Причина е процесът хемосорбция, при който въглищата поглъщат кислород при контакта им с въздуха – при добиването им, транспорта, раздробяването, сушенето и др. операции, необходими за превръщането им в ОЕГ. В резултат на хемосорбцията, на повърхността на въгленовите частици се образуват прекисни групи от типа [-О-О-Н]. Допълнително усвоеният кислород се свързва химически с въглищата. Процесът хемосорбция протича при ниска температура- до 100℃. Тегловният дял на кислорода в макромолекулата на ОЕГ може да надвиши 15.0%.
При термолизата, в специални условия, след първоначално външно нагряване, в интервала 100–150℃ прекисните и хидропрекисните групи се разпадат като образуват свободни радикали. Последните предизвикват верижни окислителни реакции на ниво микрочастици, които са екзотермични. Отделената топлина предизвиква разграждане на въглищата при посочената ниска температура (до 150℃).
В условията на процеса, над температура 150℃ екзотермичното разпадане на ниво въгленови частици продължава с нарастващ темп. До 300℃ интензивно се отделят СО2 и водни пари. След това, газовете съдържат и горими компоненти като: СО и СН4. При излизането им с високо налягане и скорост от дълбочина към повърхността на частиците гориво те предизвикват и тяхното термо-механично раздробяване. Общата повърхност на термолизираните въгленови частици нараства, а с това и ефективността на деструкцията. Остатъкът от горивото представлява метастабилно вещество, което продължава да се разгражда екзотермично. Процесът стихва при около 600℃.
Схематично термолизата може да се представи по следния начин:
CaHbNcOdSi +Q1→Ca1Hb1Oc1 +αSO2 +βN2 +γNO + δCO2 + εCO +ηH2O +θCH4 + ζС + Q2  (1)
, където:
· Q1 – топлина, необходима за стартиране на термолизата, за ОЕГ ≈ 850 kJ/kg;
· Ca1Hb1Oc1  - химически изменен въглен с повишена пирофорност;
· а1, b1, c1  - брой на атомите въглерод, водород и кислород;
· α, β, γ, δ, ε, η, θ, ζ – брой молекули серен диоксид, азот, азотен оксид, въглероден диоксид, въглероден оксид, вода, метан и въглерод;
Поради ниската температура на термолизата, при разграждането на горивото не могат да се образуват термични азотни оксиди. 
Ниската температура на протичане на термолизата (до 600℃) гарантира минимално отделяне на сярата съдържаща се в горивото (в случай на употреба на въглища) и образуване на серни оксиди. Сярата е налична във въглищата основно под формата на пирит (FeS2) и сулфати (Na2SO4, CaSO4, FeSO4), които (с изключение на FeSO4) при температури под 850℃ не е възможно да минат в газова фаза (температура на кипене на: FeS2 над 1000℃; Na2SO4 над 850℃; CaSO4 над 1400℃ [footnoteRef:2]). [2:  https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/ ] 

Химически измененото гориво Ca1Hb1Od1 може да се представи като съставено от елементарни въглеводородни съединения от типа: CxHyOz и CxHy.
· x, y, z, – брой атоми въглерод, водород и кислород в елементарните въглеводороди.
Биомасата също може да се представи с макроформулата - CxHyOz.
При сушенето на горивото и термолизните реакции, описани по-горе се отделят водни пари. Отделно, в работното пространство, в което се осъществява процесът се подава водна пара с температура до 200℃. Чрез нея се осъществяват следните пиролизни реакции и такива на паров реформинг - при разграждане на въглеводородите в химически измененото гориво:
CxHyOz + (2x - z)H2O + Q → xCO2 + (2x + 1/2y – z)H2 						(2)
CxHy + 2xH2O + Q → xCO 2 + (2x + 1/2y)H2 							(3)
· Q – топлина, необходима за преобразуването на елементарните въглеводороди.
На паров реформинг са подложени и генерираните при термолизата СН4 и СО:
CH4 + H2O + Q → CO + 3H2 									(4) 
CO + H2O → CO2 + H2 + Q										(5)
В реакторното пространство, заедно с горивото се добавя и инертен материал. Той служи основно за акумулиране на генерираната при екзотермичните химически реакции топлина. Освен това, играе роля и на катализатор, тъй като съдържа магнезиеви и калциеви съединения– MgO и CaO. Теоретически и в практиката е доказано, че процесът на термично разграждане на въглеводородите се катализира от карбонатите MgCO3 и CaCO3. В ограничено количество те се образуват в самото реакционно пространство- при взаимодействие на съдържащите се в шистите MgO и СаО с водните пари и въглеродния диоксид, отделени от горивото. Процесните температури позволяват това. Осъществяват се следните химически реакции:
CaO + 2H2O  → Ca(OH)2 + H2O									(6)
Ca(OH)2 + CO2  → CaCO3  + H2O									(7)
MgO + 2H2O → Mg(OH)2 + H2O									(8)
Mg(OH)2 + 2 CO2 → Mg(HCO3)2 									(9)
Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O								(10)
Протичат и следните реакции с евентуално образувалите се серни оксиди:
Ca(OH)2 + SO2  CaSO3 • 1/2 H2O + 1/2 H2O							(11)
Ca (OH)2 + SO3  CaSO4 • 1/2 H2O + 1/2 H2O							(12)
Протичат реакции и с хлоридите и флуоридите в газовете:
Ca(OH)2 + 2 HCl  СaCl2 + 2 H2O								(13)
Ca(OH)2 + 2 HF  CaF2 + 2 H2O									(14)
Допълнително протича и следната реакция с въглеродния диоксид:
Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O									(15)
Нефтените шисти съдържат и двужелезен триоксид – Fe2O3. В условията на термолизата, от това съединение се получава желязо:
Fe2O3 + 3H2 + Q → 2Fe + 3H2O									(16)
Желязото заедно с разгледания по-горе MgO служат за катализатори при синтеза на нови въглеводородни връзки по формулата:
nCO + 2nH2  → n(- CH2 -) + nH2O + Q 								(17)
Горното уравнение е основната реакция на Процеса Фишер – Тропш.
Връзката: [- CH2 -] представлява градивен елемент за създаването на въглеводороди с дълги вериги. Взаимодействията при образуването им могат да бъдат описани по следния начин:
nCO + (2n +1)H2  → CnH2+1 + nH2O + Q								(18)
nCO + (n + 1/2m)H2 → CnHm + nH2O + Q								(19)
При термолизата и пиролизата, реакциите на термично разграждане се съпътстват и от реакции на синтез на въглеводороди. При това, на ниво частици гориво се осъществяват и процеси на полимеризация и кондензация, които са екзотермични.
Екзотермични са и реакциите на образуване на СН4 от първичните термолизни продукти: 
С + 2Н2 → СН4 + Q											(20)
СО + 3Н2  → СН4 + Н2О + Q									(21)
По-голямата част от образувалият се метан се разгражда термично по процеса оксидативна пиролиза. Първоначално се образува формалдехид (HCHO или H2CO). Формалдехидът освобождава радикали [HCO-], които след това се превръщат във водород, въглероден оксид и вода:
СН4 + О2 → Н2 + СО + Н2О									(22)
В работното пространство се подава ограничено, строго контролирано количество прегрят въздух. Чрез него се управляват обхватът на реакциите на окисление и топлинният баланс на процеса:
C + ½ O2 → CO +Q											(23)
C + O2 → CO2 + Q											(24)
СО + ½ О2 = СО2 + Q										(25)
4H + O2 → 2H2O + Q										(26)
H2 + ½O2 → 2H2O + Q										(27)
СН4  + 2O2  → CO2 + 2H2O + Q 									(28)
CnHm + (n/2 + m/4)O2 → nCO2 + m/2H2O + Q							(29) 
Крайните продукти на термо-химическото разграждане са горещи газове и твърд остатък– пепел.
Горещите газове съдържат основно: N2, СО2, Н2О, СО, CH4 и Н2. Възможно е наличието на малки количества SO2. В сравнение със серните оксиди, отделяни при директното изгаряне на горивото те са няколко пъти по-малко. Причината е, че при термолизата, която се осъществява в долната част на Секция А на Реактора по-голямата част от неорганичните серни съединения остават в нелетливия твърд остатък поради ниската температура на протичане на термолизата (до 600℃) и високата температура на топене (над 850℃) на повечето серни съединения влизащи в състава на въглищата. 

Комбинацията от термолиза и пиролиза в подвижен – барбутиращ и вихров кипящ слой позволява да се реализират следните ползи:
- значително по-ефективно от директното изгаряне оползотворяване енергийния потенциал на горивото, като се постига КПД над 95% (при под 85% за директното прахово изгаряне в котлите в нашата страна). За генериране на една и съща мощност се използва по-малко гориво и съответно се отделят по-малко емисии на вредни вещества;
- редуциране на СО2, азотните (NOx) и серните (SOx) оксиди;
- намаляване на праховите частици, тъй като и в двете секции на Реактора се създават вихри, при които твърдите частици се отделят инерционно и не попадат в изходящата пиролизна паро-газова смес; 
- при термолизата не съществуват условия за образуване на полиароматни въглеводороди– ПАВ/PAHs. Последните се отделят главно при газификацията и процеси на непълно горене, при температури над 950℃. 

Задължителните изисквания за протичане на комбинирания процес от термолиза и пиролиза са:
- процесът да се осъществява в адиабатни условия. Това налага работното пространство да бъде добре топлоизолирано, така че загубите на топлина да бъдат сведени до минимум;
- специфичното топлинно натоварване на обема, в който се осъществява процесът да бъде под 220 kW/m3;
- скоростта на термично разграждане не бива да надвишава 60 kg/m3/h, при ниски темпове на нарастване на температурата и продължително прeбиваване на горивото в реактора – над 60 min.
Процесът, който ще се осъществява в новата инсталация се различава от горивния процес в КВГМ по това, че двата процеса се осъществяват при различни условия, с различна ефективност и с генерирането на различни по вид, количество и опасност за околната среда твърди и газообразни отпадъчни продукти.
Директното изгаряне, което се извършва в КВГМ представлява термохимично разграждане при пълен достъп на окислител до горивото. Директно изгарят само едноелементните горива. При въглеводородите то протича на няколко етапа, от които първият е сушене, вторият – бърза газификация и третият – пълно окисляване на получените газоообразни продукти. Така изгарят въглищата, биомасата, течните горива, дори метанът. Поради малкото време да бъдат реализирани горните етапи, и то в едно работно пространство, отделните процеси не протичат напълно, като цяло КПД на горивния процес е нисък, и се отделят неизгорели въглищни частици, СО, газообразни въглеводороди, серни съединения и азотни оксиди. За да се компенсират несъвършенствата на горивния процес като цяло и бъде генерирана желаната топлинна енергия се повишава подаването на гориво и окислител, работните температури надвишават допустимите граници, в резултат на което относителният дял на посочените отпадъчни продукти расте, както и този на СО2. 
Термолизата и пиролизата на въглеводороди също е термо-химически процес, който се осъществява: при значително по-ниска температура (до 800℃) в сравнение с директното изгаряне (при температура достигаща 1300℃), при налягания близки до атмосферното, много по-бавно, при строго адиабатни условия, с максимално използване на топлината, генерирана от екзотермичните термо-химически реакции на разграждането на въглеводородите във въглищата и тези на синтез и кондензация на междинните продукти, като за окислителните процеси се използват основно сдържащият се във въглищата кислород и внасяна отвън водна пара. В резултат на специалните условия, при които се осъществяват термолизата и пиролизата, при Инсталацията се постига КПД до 95%, намаляване емисиите на СО2, SOx, NOx и прах. Инсталацията произвежда горещи топлотворни газове. Наричат се термолизни/пиролизни, а не димни, защото не се получават в резултат на пълно окисляване– горене, с добавяне към въглищата на окислител отвън, в количество необходимо за получаване на стехиометрична смес.
ИП не налага технологични или конструктивни промени в КВГМ, където ще се използва топлинната енергия от инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД.
Организация на работния процес и оборудване:
Горивото ще бъде разграждано до горещи топлотворни газове в адиабатен Термо-химически реактор, в условията на подвижен слой, осъществяван в 2 степени, в 2 отделни секции– Фигура № 1.2‑1.
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Първата степен на термолизния процес се осъществя в Секция – А (вж. Фигура № 1.2‑1), в пространство, разделено на 3 бр. зони (Зона 1-3). Същото представлява изправен цилиндър. Стените – поз. 1 на Секция – А: поз. 1.1, 1.2 и 1.3 са топлоизолирани със слоеве (отвътре - навън): огнеупорни тухли, огнеупорен бетон и топлоизолационна вата. Капакът ѝ – поз. 2 на Фигура № 1.2‑1, е изграден от окачени топлоизолационни елементи, отляти от огнеупорен бетон. Между тях и металния корпус има дебел слой топлоизолационна вата. Общата дебелина на топлоизолацията е 550 mm. Носещата конструкция е панелен тип, метална, електрозаварена. На повърхността ѝ температурата не надвишава 50℃.
В основата на Секция – А е оформено гнездото на барбутиращия кипящия слой (Зона -1). В него се осъществява термолизата на въглищата. На дъното му е разположена Скарата – поз. 3, с формата на разделен на сектори диск. Тя е отлята от износоустойчив бял чугун. Събрана е от няколко плочи. В нея са изработени отвори за монтаж на Дюзите – поз. 4, през които със скорост (20 – 40 m/s) в работното пространство се подават флуидизиращите агенти (водна пара и горещ въздух). Соплата на дюзите са така оформени и насочени, че ежектират част от летливите термолизни продукти и ги включват във флуидизацията. В средата на на скарата е оформен отвор, с разположена под него  Водоохлаждаема шахта – поз. 5. Тя преминава през Смесителната кутия на флуидизиращите агенти – поз. 6 и се свързва с Водоохлаждаем шнек – поз. 7 за сухо отвеждане навън на дънния твърд процесен остатък и отработения инертен материал. На изхода на всеки шнек е разположен Звездообразният затвор – поз. 8. Водата от охлаждането на шнековете и шахтата е включена в системата за паропроизводство. Нейният дебит, входяща и изходяща температура се измерват, с цел определяне количеството на подаваната енергия.  
Горивото постъпва в работното пространство на Реактора през цилиндричната стена на гнездото (Зона - 1) на височина 1,0 m от скарата. Подаването му се осъществява чрез 2 бр. дозиращи механизми, включващи Звездообразен затвор – поз. 9 и Наклонен шнек – поз. 10 в точките: а.1 и а.2. През единия механизъм се подават въглищата, а през другия – биомасата, във вид на чипс или пелети.
Инертният материал за леглото на кипящия слой се подава през 1 бр. дозиращ механизъм– същия като този за ОЕГ и биомасата, включващ – 9 и - 10, през отвор: b., разположен между: а.1 и а.2, на същата стена в Зона - 1. 
След като попаднат в Реактора, горивото и инертният материал бързо се смесват равномерно, тъй като в резултат на флуидизацията те имат поведение на течност.
Дебелината на кипящия слой в Зона – 1 на Секция – А на Реактора е до 1,0 m. Тя осигурява голям обем на сместа от гориво и инертен материал, които имат възможност продължително да взаимодействат както помежду си, така и с флуидизиращите агенти и термолизните продукти – твърди и газообразни. 
По-нагоре – в Зона – 2 на Секция – А, през тангенциално разположени дюзи в работното пространство се инжектира смес от водна пара и ограничено количество въздух. Създава се вихър с вертикална ос. Той увлича достигналите до Зона – 2 барбутиращи частици и им предава въртеливо движение близо до горещата стена на Реактора. Пътят на паро-газовата смес се удължава. В резултат на инерционните сили, тежките твърди частици се трият в цилиндричната стена на съоръжението, забавят се и се „смъкват“ към Зона – 1. Когато тези частици са въглища и биомаса, включени във вихъра те се „остъргват“ в керамичната топлоизолация на работното пространство(осъществява се аблация), механично се разрушават и се улеснява термо-химичното им разграждане. Летливите пепелни частици се окрупняват до микрогранули и слизат надолу. При частиците инертен материал движението е същото.
Нагоре, в Зона – 3 на Секция А до изхода на секцията движението на летливите продукти от процеса е вихрово, като се осъществяват изключително пиролизни реакции, като (2) и (3); реакции (4) ÷ (15) са с голям обхват. Поради интензивното завихряне и наличието на железни съединения в шистите, макар и в ограничен обем се осъществяват реакции (16) ÷ (19). Реализират се реакции (20) ÷ (29), като чрез тях се произвежда и необходимата за процесите топлина.
Температурата в горната част на Секция – А не надвишава 700℃.
Скоростта на паро-газовия поток на изхода е под 5 m/s. Носейки със себе си увлечени фини частици твърд пиролизен остатък с високо въглеродно съдържание и такива от инертния материал, той напуска секцията и по Топлоизолирания газоход – поз. 11 попада в Секция – В. Началото на газохода е оформено като паро-газо-въздушен ежектор. В най-тясното му сечение през Дюзите – поз. 12 със скорост около 40 m/s се подава смес от пара и въздух, с преобладаващ дял на парата, като дебитите на двата флуида могат да се управляват поотделно. Така, на изхода на Секция – А се създава разреждане около 100 Pa и летливите пиролизни продукти принудително се транспортират към Секция – В.
Секция – B на Инсталацията представлява адиабатен циклонен реактор с вертикална ос. Включва: Цилиндрична част със стена – поз. 17, поставена под нея Конусна част – поз. 18, затворени отгоре с Капак – поз. 19. На капака е изработен отвор, през който преминава Отвеждащата тръба – поз. 20. Корпусът е метален, електрозаварен. Топлоизолиран е с огнеупорна керамика и алумосиликатна вата с обща дебелина 550 mm. В работен режим, температурата на външната му повърхност не надвишава 50℃.
Продуктите от термичното разграждане на горивото в първата секция постъпват в Секция- B  тангенциално,  в  горната  част  на цилиндричната стена на циклона по Газохода – поз. 11. Той представлява ежектор с форма на дюза на Лавал. В най-тясното му сечение през Дюзите– поз. 12 с висока скорост се подава управляемо количество паро-въздушна смес, с по-голям дял на парата. Тази смес е ежектиращият флуид, който увлича и принудително придвижва летливите термолизни продукти към Секция - Β. Тангенциално, по цилиндричната стена на Секция – В са разположени още Паро-въздушните дюзи – поз. 12. Те служат за предизвикване и поддържане на вихъра в работното пространство, както и за управление на температурата в него.
Термолизният процес в Секция - B е вихров. В някои научни разработки се нарича ротиращ кипящ слой. Сочи се, че е разновидност на увлечения поток (entrained flow). Отличава се с висока ефективност. Вихровите термохимически реактори позволяват по-високи специфични топлинни натоварвания, поради което са с по-малки габарити, по-леки и по-евтини.
Летливите продукти, произведени в Секция - А навлизат в Секция – B със скорост около 20 m/s. Те представляват смес от газове, пари и твърди частици – инертни и такива, които съдържат неразградени въглеводороди (от горивото и шистите). Плътността и едрината им са различни. Различни са и инерционните и аеродинамичните сили, които им действат. Движението им в Секция – B наподобява вихър с вертикална ос. По-тежките частици и тези с по-големи размери се разполагат по периферията на вихъра. Там, заедно с тях се въртят и тежките въглеводороди във вид на пари и газове. Всички те са в близък контакт и взаимодействат помежду си в условията на средна температура до 800℃ и повишено налягане. В резултат на инерционните сили те са притиснати към стените на циклона. Трият се помежду си и в тях. Осъществява се процес на аблация – изтриване на повърхностния слой на твърдите частици, който вече е термолизирал и откриване на вътрешните, все още неразградени термично слоеве. В резултат на описания процес, ефективността при термо-химичното разграждане на въглеводородите в горивото и инертния материал е висока. Освен това, Секция – B служи и като инерционен филтър (циклон) с ефективност над 75% при отделянето на неразградените твърди частици от паро-газовата фаза. Последната се отвежда през отвора на Капака – поз. 19, по Тръбата – поз. 20 и се отправя към Газохода – поз. 23. Пепелта и инертният материал се смъкват по Конусната стена– поз. 18, попадат във Водохлаждаемия хоризонтален шнек– поз. 21, охлаждат се и през Звездообразния затвор – поз. 22 се отвеждат навън.
В Секция – B химическите реакции: (2) и (3) се осъществяват почти напълно. Продължават реакции: (4), (5), (20), (21) и (22). Топлинната енергия за процеса се произвежда в резултат на ограничено настъпване на взаимодействия (23) ÷ (29). Във вихровата секция средната работната температура не надвишава 800℃. Управлява се с количеството на отделните съставки (Въздух – С, и Водна пара – D) в подаваната през Дюзите – поз. 12 смес.
Преди да се подадат в КВГМ пиролизните газове частично се охлаждат в Охладителя-утилизатор – поз. 24. Целите на това технологично решение са:
- намаляване на сечението, а оттам и на теглото и стойността на газохода, свързващ Реактора с КВГМ;
- подаване на пиролизните газове с оптимални параметри (температура, скорост и налягане), в най-подходящата точка от работното пространство на КВГМ, без това да се отрази на възможността, последният да работи с основното си гориво.
Инсталацията подава към КВГМ горещи топлотворни газове. При движението си по газохода към КВГМ тези газове частично се охлаждат като произвеждат топлинна енергия с топлоносители вода или пара, свързани с КВГМ и повишаващи неговия КПД. Частично охладените газове са по-горещи от въздуха, подаван за изгарянето на въглищата (предварително подгряван до 280℃), подобряват топлинния баланс, вътрешната газо-динамика и способстват за реализиране на по-ефективен горивен процес. Това се постига при по-ниска максимална температура в горивната камера на котела и съответно по-ниски емисии NOx.
Отделената при охлаждането на пиролизните газове – G топлина да се използва са подгряване на омекотена вода – J. След Охладителя-утилизатор – поз. 24, вече подгрята – К тя се връща към системата на ХВО, като се отчита енергията, която носи. Съществуват и други възможности за оползотворяване на топлинната енергия, освобождавана при частичното охлаждане на пиролизните газове – напр. за подгряване на процесния въздух и/или производство на необходимата за технологичните режими водна пара. Крайното техническо решение ще се вземе в процеса на работното проектиране на Инсталацията.
В горния край на Газохода – поз. 25 е монтиран Ежектиращият вентилатор за горещи  газове – поз. 26. Той осигурява необходимата тяга за принудителното движение на пиролизните газове през Секция – В, Димохода – поз. 23, Охладителя-утилизатор – поз. 24 и Димохода – поз. 25. Разреждането, което вентилаторът създава в Секция – В е в границите 80–100 Ра. След него, по Газохода – поз. 27 горещите пиролизни газове – G се отправят към КВГМ- около 4 800 Nm3/h. 
Когато Пиролизният реактор не работи, Газоходът – поз. 27 се затваря с Шибърния затвор– поз. 28.
В случай на аварийно спиране работата на КВГМ, се пристъпва и към аварийно спиране и на Пиролизния реактор. Важно е да се уточни, че независимо от аварийната ситуация на площадката на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, КВГМ не спира внезапно. Аварийното спиране протича продължителен период от време, напълно достатъчно за да приключи аварийното спиране и на пиролизатора, при спазване на следните стъпки:
1. Спира се подаването на гориво, докато подаването на инертен материал продължава. 
2. След половин час се спира подаването на въздух – С към Смесителна кутия – поз. 6 на Фигура № 1.2‑1.
Температурата в реакторните пространства и на двете секции започва да намалява. Пиролизният процес спира. Водоохлаждаемите шнекове започват да извеждат и нетермолизирано гориво.
3. След 1 час спира подаването на въздух – С към Ежекторните дюзи – поз. 12.
4. След 1 час спира подаването на пара към Инсталацията, Шибър– поз. 28 на Фигура № 1.2‑1 се притваря. Водохлаждаемите шнекове – поз. 7 и – поз. 21, и Дозаторите– поз. 8 и – поз. 22 се спират.
5. След 2 часа Шибър - 28 се затваря.
Пиролизните газове при аварийно спиране на КВГМ ще се изпускат заедно с газовете на авариралия КВГМ, без да се налагат промени на сегашната му експлоатация. 

[bookmark: _Toc140517890][bookmark: _Hlk90251758]Основни суровини и материали
[bookmark: _Hlk31899700]За нуждите на процеса следва да бъдат използвани въздух и водна пара.
За реализация на ИП ще се използват следните суровини, вкл. горива за производствения процес:
· до 1.62 t/h ОЕГ (при ДТИ 13.4 MJ/kg) или до 1.33 t/h биомаса (при ДТИ 16.2 MJ/kg), или до 1 t/h каменни въглища (при ДТИ 21.64 MJ/kg) от съществуващото складово стопанство на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД;
· водна пара с високо налягане от КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД- ≈0.8 t/h;
· вода за индиректно охлаждане на дънната пепел и отработения инертен материал, и за Охладителя-утилизатор. Подава се от системата на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД и след като охлади твърдия отпадък, подгрята тя отново се връща, т.е. е в затворен цикъл и реално не се увеличава разхода на вода от дейността на ИП.
Реализацията на ИП ще доведе до реципрочното намаляване на изгаряните в КВГМ горива, както следва: до 1 t/h каменни въглища (при ДТИ 21.64 MJ/kg); или до 1.33 t/h биомаса (при ДТИ 16.2 MJ/kg), което се равнява на 6 MWth. Номиналната топлинна мощност на КВГМ се запазва 19.5 MWth, като ползите от прилагането на избраната техника е, че следствие реализацията на ИП за едно и също количество гориво ще се повиши полезната енергия на КВГМ, при намалени разходи за сероочистване и редуциране емисиите на NOx за постигане на установените НДЕ за периода след 01.01.2025г. 
Както уточнихме по-горе пиролизната технология на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД ще доведе до преки ползи за „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, изразяващи се в следното:
· повишаване КПД на производствения процес в КВГМ чрез получаването допълнителна енергия при едно и също общо количество гориво на вход в двете инсталации;
· намаляване на азотните оксиди, тъй като при процеса практически не се образуват термични NOx. Това ще позволи да се намалят бъдещите разходи за изграждане на инсталация за намаляване нивата на отделените емисии NOx от КВГМ, съответно запазване на ниската себестойност на топлинната енергия подавана към града;
· намаляване на серните оксиди, които се отделят основно поради високотемпературните условия на изгаряне на горивата съдържащи сяра. Ниската температура на протичане на пиролизата (до 600℃) гарантира минимално отделяне на сярата съдържаща се в горивото и образуване на серни оксиди.

Реализацията на ИП не води до засягане на земните недра, почвите и биологичното разнообразие.
[bookmark: _Toc140517891]Опасните вещества от приложение № 3 към ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението и капацитета на съоръженията за тяхното съхранение и употреба в случаите по чл. 99б ЗООС
ИП не е свързано с употреба и съхранение на опасни вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 към ЗООС. Реализацията му не води и до промени в наличните количества ОХВ на площадката на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.
[bookmark: _Toc140517892][bookmark: _Toc82877785]Определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии (замърсяване на води, въздух и почви; шум; вибрации; лъчения - светлинни, топлинни; радиация и др.) в резултат на експлоатацията на инвестиционното предложение
[bookmark: _Toc140517893]Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
[bookmark: _Hlk31899791]По време на строителството ще се доставят и инсталират съоръженията към вихровия пиролизатор. Най-общо това са: трисекционен пиролизен реактор; станция за компресиране и подгряване на въздух; центробежен вентилатор; газоходи; дозиращи механизми за гориво; водоохлаждаеми шнекове за дънен твърд пиролизен остатък; и др.
Всички дейности ще се извършват в съществуваща сграда, на закрито.
В тази фаза не се очаква образуването на емисии вредни вещества.
По време на експлоатацията 
На площадката на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД към настоящия момент се експлоатира КВГМ с номинална топлинна мощност 19.5 MWth, който може да се експлоатира съвместно с ЕК 2- 48 MWth, като съвкупността на двете инсталации представлява голяма горивна инсталация. КВГМ може да се експлоатира самостоятелно, като димни газове се отвеждат в атмосферата през изпускащо устройство (ИУ) № 2 с максимален дебит 40 000 Nm3/h. Като гориво се използват следните твърди горива: въглища; и биомаса. Димните газове от дейността на КВГМ се изпускат организирано в атмосферата през ИУ № 2 без пречистване. В атмосферата се изпускат следните замърсители със съответните установени норми за допустими емисии, съгласно условията на КР № 510-Н1/2018г. (при изгаряне на твърди горива):
· NOx- 650 mg/Nm3;
· SO2- 2000 mg/Nm3 до 31.12.2024г. и 295 mg/Nm3 след 01.01.2025г.;
· прах- 150 mg/Nm3 до 31.12.2024г. и 50 mg/Nm3 след 01.01.2025г.;
· CO- 250 mg/Nm3.
Реализацията на ИП на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД е свързано с пиролитично окисление на част от горивата (въглища и биомаса), които се използват при нормалната експлоатация на КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Не се променя капацитета на КВГМ, нито вида на използваните горива за производствения процес. Както уточнихме по-горе номиналната топлинна мощност осигурявана от новата инсталация ще бъде 6 MWth при подаване на 4 800 Nm3/h към КВГМ. Горещите пиролизни газове съдържат основно: СО2, Н2О и Н2, и малки количества SO2 (неколкократно по-малко в сравнение с директното изгаряне на въглища). В КВГМ ще се изгарят същите горива както до момента, но с намалено количество съответстващо на 6 MWth. Това се налага най-малкото поради принудително вкарваните в горивната камера на КВГМ на пиролизни газове. В случай, че не се намали подаваното гориво на вход на КВГМ, това ще доведе до влошаване параметрите на работа на горивната инсталация и ще се постигне обратен ефект- намаляване на полезната енергия на котела.
Запазва се и максималния дебит на газовете от КВГМ- до 40 000 Nm3/h, от които 35 200 Nm3/h са следствие изгарянето на горивата (въглища; биомаса) в КВГМ и 4 800 Nm3/h пиролизни газове от инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД. Запазват се и вида на горивата, които се използват в двете инсталации. 
Тъй като инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД е с номинална топлинна мощност под 15 MWth, то няма да има промяна на НДЕ от КВГМ. Реализацията на ИП ще доведе до пряко намаляване нивата на отделените емисии NOx и SOx от дейността на КВГМ. И в двата случая реализацията на ИП води до преки ползи за дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.
От дейността на новата инсталация не се очаква формиране на неорганизирани емисии. Целия производствен процес се извършва при нагнетяване в посока от зоната на зареждане на пиролизния реактор с горива към горивната зона на КВГМ. Цялата инсталация е херметично затворена без да се допуска изпускане на газове извън работните обеми на инсталацията. Потокът на газовете е от зоната на зареждане с горива към КВГМ.
По време на етапа на закриване и рекултивация не се очаква да има пряко негативно въздействие.
[bookmark: _Toc140517894]Генерирани отпадъчни води
За дейността на инсталацията на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД се използва вода от съществуващите съоръжения на „Топлофикация-Сливен-инж.Ангел Ангелов“ ЕАД за охлаждане (в затворен оборотен цикъл) и водна пара с високо налягане, която служи за флуидизиращ и ежектиращ агенти, както и като допълнителен окислител за осъществяване на пиролизата. При експлоатацията на инсталацията не се формират отпадъчни води.
От дейността на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД, която ще се осъществява в закрита промишлена сграда не е възможно да се формират отпадъчни води- производствени или атмосферни.
[bookmark: _Hlk31900034]ИП няма да доведе до нови потоци на производствени отпадъчни води и на площадката на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Няма да има промяна в потоците отпадъчни води от дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД или начина на третирането им.
Ще се формират единствено битово-фекални отпадъчни води от персонала обслужващ инсталацията. 
[bookmark: _Toc140517895]Генерирани отпадъци
[bookmark: _Hlk31900294]Отпадъчните продукти от работния процес представляват дънна пепел (твърд пиролизен остатък). Образуват се от зоната на кипящия слой. Отпадъкът ще се отвежда от дъното на пиролизния реактор, като може да се класифицира в съответствие с критериите на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците и Технически насоки на ЕК относно класифицирането на отпадъци (2018/C 124/01), като отпадък с код 10 01 15 сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в 10 01 14. Общото количество на отпадъка от дейността на инсталацията на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД ще бъде до 0.55 t/h или 4400 t/y при 8 000 часа експлоатация годишно.

Отпадъкът от дейността на пиролизатора се отделя и към момента в резултат от експлоатацията на КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Реализацията на ИП няма да доведе до образуване на нов за площадката на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД отпадък. 
[bookmark: _Hlk106100403]В ДОВОС ще се предостави подробна информация за начина на обезвреждане на смесения поток отпадъци от дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД и евентуалното включване и на количествата отпадъци формирани от дейността на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД.
[bookmark: _Hlk31900404]Етапът на закриване и рекултивация ще бъде свързан с генериране на отпадъци от премахване на съоръженията към инсталацията. 
[bookmark: _Toc140517896]Генериране на енергетични замърсители
По време на доставката, разтоварването и монтажа на оборудването към вихровия пиролизатор, ще се генерира незначителен като ниво шум, свързан с тези дейности. Дейностите не са свързани с генериране на вибрации, йонизиращи и нейонизиращи лъчения. 
По време на експлоатацията източник на шум е работата на новата инсталация (помпи, вентилатори, транспортьори, подаващи механизми и т.н.), но предвид, че всички процеси ще се извършват на закрито, не се очаква да има значимо въздействие върху фоновите нива на шум. Информация за източниците на допълнителни шумови нива на площадката на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД ще се представи в ДОВОС. 
Закриването и рекултивацията на инсталацията са свързани шум в резултат на дейностите по събаряне и разрушаване и в резултат на работата на транспортната и строителна техника. 
[bookmark: _Toc140517897][bookmark: _Toc78438578][bookmark: _Toc78440119][bookmark: _Toc82877793]Мониторинг
Реализацията на ИП на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД е свързано с пиролитично окисление на част от горивата (въглища и биомаса), които се използват при нормалната експлоатация на КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Не се променя капацитета на КВГМ, нито вида на използваните горива за производствения процес. Подаването на пиролизните газове към КВГМ не води до промяна в емисиите или изискванията за мониторинг на отпадъчните газове от дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. От дейността на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД не се формират отпадъчни газове, които самостоятелно да се изпускат в атмосферата.
[bookmark: _Toc140517898][bookmark: _Toc78438580][bookmark: _Toc78440121][bookmark: _Toc82877795]Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложение
[bookmark: _Toc140517899]Нулева алтернатива
Приемането на „нулева алтернатива” или нереализирането на инвестиционното предложение означава да се пропусне възможността за прилагането на технология за повишаване енергийната ефективност на голяма горивна инсталация, намаляване разходите за очистване на димните газове или намаляване на замърсителите от дейността ѝ.
[bookmark: _Toc140517900]Алтернативни техники 
	Процесите: пълно изгаряне, газификация, „втечняване“ и пиролиза на въглища с цел оползотворяване на техния енергиен и суровинен потенциал са термо-химични. Различават се по това, че се осъществяват при различни условия, с различна ефективност и с генерирането на различни по вид, количество и опасност за околната среда твърди и газообразни отпадъчни продукти.
	а/ Директно изгаряне
Представлява термохимично разграждане при пълен достъп на окислител до горивото. Директно изгарят само едноелементните горива. При въглеводородите то протича на няколко етапа, от които първият е сушене, вторият – бърза газификация и третият – пълно окисляване на получените газоообразни продукти. Така изгарят въглищата, биомасата, течните горива, дори метанът. Поради малкото време да бъдат реализирани горните етапи, и то в едно работно пространство, отделните процеси не протичат напълно, като цяло КПД на горивния процес е нисък, и се отделят неизгорели въглищни частици, СО, газообразни въглеводороди, серни съединения и азотни оксиди. За да се компенсират несъвършенствата на горивния процес като цяло и бъде генерирана желаната топлинна енергия се повишава подаването на гориво и окислител, работните температури надвишават допустимите граници, в резултат на което относителният дял на посочените отпадъчни продукти расте, както и този на СО2. 
Тази техника е приложена на площадката на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, а възложителя „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД притежава правата върху технология, която ще доведе до подобряване на ефективността на горивния процес на КВГМ и намаляване на разходите за производството на електрическа енергия.
	б/ Газификация на въглища
Представлява термохимично разграждане, при ограничено, строго контролирано подаване на окислител (въздух, кислород, водна пара) в отделен реактор, при работни температури в диапазона 850÷1600℃ и налягания до 50 bar, с основна цел – получаване на максимално количество некондензиращи газове. Произведените синтетични горивни газове се очистват от твърдите частици и могат да се използват като гориво за директно изгаряне или като суровина за получаване на различни химически продукти и горива – напр. водород, метан, амоняк и др. Ако бъдат използвани като гориво се постига по-висок КПД в сравнение с директното прахово изгаряне на въглища. Намаляват се емисиите: СО2 (до 20%), общи въглеводороди, SОx  и СО.
	в/ Втечняване на въглищата
Процес, при който основната цел е получаване на максимално количество течни продукти– въглеводороди, които да се използват като горива или химически суровини. Прилагат се технологиите: суха дестилация, „Фишер Тропш“, „Бергиус-Пиер“ и др. Работните температури са в диапазона 600÷1000℃, а наляганията достигат 150 bar.
	г/ Термолиза/ пиролиза на въглеводороди 
И тази техника представлява термо-химически процес, който се осъществява: при значително по-ниска температура (до 600℃) в сравнение с „втечняването“, газификацията и директното изгаряне, при налягания близки до атмосферното, много по-бавно, при строго адиабатни условия, с максимално използване на топлината, генерирана от екзотермичните термо-химически реакции на разграждането на въглеводородите във въглищата и тези на синтез и кондензация на междинните продукти, като за окислителните процеси се използват основно сдържащият се във въглищата кислород и внасяна отвън водна пара. В резултат на специалните условия, при които се осъществява пиролизата, при Инсталацията се постигат по-висок КПД, намаляване емисиите на: SOx и NOx. Инсталацията произвежда горещи газове, които съдържат основно: СО2, N2 и водна пара.
„Иноватив Проджект 1957“ ЕООД притежава правата върху технологията за пиролитично трансформиране на въглеводородите, която е под закрилата на интелектуална собственост. Тази техника е избрана като най-подходяща за съвместяване с производствения процес на средни или големи горивни инсталации каквато представлява водогрейните котел КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Тази техника не е икономически обоснована за изграждане на самостоятелни инсталации с голяма мощност поради бавния процес и големите по обем реактори за протичането на реакциите. Прилагането на тази техника като съпътстваща към голямата горивна инсталация на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД ще доведе до значителни ползи от икономическа и екологична гледна точка.
[bookmark: _Toc140517901]Алтернативи по местоположение на площадката на инвестиционното предложение
Изборът на местоположението на предвиденото ИП се определя от местоположението на съществуващата инсталация на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Както уточнихме по-горе предложената техника на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД не е икономически обоснована за изграждане на самостоятелни инсталации с голяма мощност поради бавния процес и големите по обем реактори за протичането на реакциите, но е подходяща за съвместяване с производствения процес на горивни инсталации, каквато е КВГМ. В тази връзка не са разглеждани алтернативи относно местоположение. 
[bookmark: _Toc78438583][bookmark: _Toc78440124][bookmark: _Toc82877797][bookmark: _Toc140517902]Характеристика на околната среда, в която ще се реализира инвестиционното предложение и прогноза за въздействието
[bookmark: _Toc140517903]Климат и изменение на климата
[bookmark: _Toc282774576][bookmark: _Toc308704141]Теренът на ИП е равнинен при надморска височина 215÷220 m н.в. със слаб наклон от север на юг, при слаба денивелация. Инсталацията попада в област с умереноконтинентален и преходноконтинентален климат, дължащ се на средиземноморското влияние. Характеризира се с кратка и зима и прохладно лято. 
Климатичните условия са един от основните фактори, които спомагат за очистване на атмосферата (валежите и ветровете) или създават условия за продължително задържане и концентриране на замърсители в долния слой на атмосферата (мъгли, температурни инверсии).
Температури
Средногодишната температура на въздуха е 12.4ºС. През зимата средномесечните температури са сравнително високи: от +1.2 до +3.5ºС, а през лятото средните температури са от +16.1 до + 23.2ºС. 
[bookmark: _Hlk146528991]Таблица 3.1‑1 Средна месечна температура на въздуха – ХМС Сливен
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год.

	1.2
	2.8
	5.9
	11.6
	16.6
	20.6
	23.2
	22.9
	18.8
	13.4
	8.2
	3.5
	12.4


Валежи
Валежите са основен климатичен фактор, който спомага за естествено пречистване на атмосферата от замърсители. Сумата на валежите в района на ХМС „Сливен” са малко над средните за страната – около 587 mm/m2, сравнително равномерно разпределени през различните сезони : зима – 145 mm/m2; пролет – 148 mm/m2; лято – 157 mm/m2; есен - 136 mm/m2.
Таблица 3.1‑2 Средна месечна сума на валежите в района (mm)
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	46
	41
	31
	50
	67
	66
	54
	37
	32
	43
	61
	59



Ветрови режим в района
Ветровите условия в района на инвестиционното намерение са основният фактор, определящ посоката на разпространение на замърсителите. Според справочната информация за района на ХМС „Сливен” направлението на преобладаващите ветрове през цялата година е от северозапад в посока североизток (честота ≈40%). Западните, югозападните, северните и североизточните ветрове са със значително по-ниска честота (съответно 12.3, 10.2, 12.1 и 10.3 %). С най-ниска честота са източните (5.9%), югоизточните (6.1%) и южните ветрове (3.3%) – Фигура № 3.1‑1. 
Концентрацията на замърсителите в приземния атмосферен слой са в пряка зависимост от честотата на тихо време (безветрие и вятър до 1-2 m/s) и от средната скорост на вятъра в съответната посока. Средногодишната честота на тихо време за разглеждания район е сравнително ниско – 32,5%. Средната многогодишна скорост на вятъра (2.5 м/сек. – Таблица 3.1‑3) е малко над средната характерна за територията на България (под 2.3 м/сек.).
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[bookmark: _Ref146528401]Фигура № 3.1‑1 Годишни рози на вятъра по честота и ср. скорост по посока
[bookmark: _Ref146529358]Таблица 3.1‑3 Средна месечна и годишна скорост на вятъра (m/s), ХМС „Сливен”
	Месец
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год.

	м/с
	3.0
	2.9
	2.7
	2.6
	2,4
	2,2
	2,0
	1,9
	1,7
	1,8
	2,1
	2,4
	2,5


[bookmark: _Hlk146620073]
Таблица 3.1‑4 Средна скорост на вятъра по посока (m/s); станция Сливен
	Посока
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII

	N
	6.9
	7.2
	6.3
	4.4
	4.5
	4.3
	5.6
	4.9
	4.5
	5.4
	6.5
	6

	NЕ
	3.5
	3.7
	3.8
	3.3
	3.5
	3.2
	3.2
	3.5
	3.5
	2.9
	3
	3.3

	Е
	2.9
	2.6
	3.1
	3
	2.8
	2.8
	2.5
	3.1
	2.7
	2.7
	2.5
	2.3

	SЕ
	2.6
	2.3
	2.4
	2.8
	2.4
	2.3
	2.4
	2.6
	2.3
	2
	2.1
	2.2

	S
	2.1
	2.4
	2.5
	2.4
	2.5
	2.1
	2
	1.9
	1.8
	2
	2.1
	1.6

	SW
	2.4
	3.4
	3.1
	2.7
	2.7
	2.7
	2.4
	2.6
	2.5
	2.4
	2.1
	2.2

	W
	3.9
	4.2
	3.9
	3.7
	3.7
	3.8
	3.7
	3.8
	3.5
	3.4
	3.7
	4.2

	NW
	8.2
	7.1
	6.4
	5.5
	5.3
	5.4
	6
	5.7
	5.1
	6.3
	5.5
	6.7



Интерес от гледна точка степента и посоката на разсейване на вредни вещества отделяни неорганизирано от площадката на горивната инсталация на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД представляват най-честите ветрове и ветровете разсейващи замърсителите към най-близките жилищни зони. Това са северозападните (с най-голяма честота), южните и югозападните ветрове. 
[image: ]
[bookmark: _Ref146528416]Фигура № 3.1‑2 Ср. скорост на северните, южните и югоизточните ветрове
От Фигура № 3.1‑1 може да се заключи, че разсейването на замърсителите в разглеждания район е в посока предимно от северозапад на югоизток. Северозападните ветрове са и с най-висока средна скорост (Фигура № 3.1‑2) и поради това ще се очаква разстоянието, на което се разсейват замърсителите да е по-голямо, но с по-ниски концентрации на замърсителите в приземния слой. Южните и югозападните ветрове са с много ниска честота (общо под 14%) и разсейването на замърсители от площадката на инсталацията в посока жилищната част на гр. Сливен е минимално. Скоростта на тези ветрове е значително по-ниска в сравнение със северните, което определя по-малкото разстояние на гравитационно отлагане на замърсителите върху земната повърхност. С най-голяма вероятност и на най-голямо разстояние замърсителите ще се разсейват в посока към с. Камен. 
На следващата фигура е изобразено вероятността от разсейване на замърсители от площадката на инвестиционното намерение в съответната посока.
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Фигура № 3.1‑3 Степен на вероятната посока за разсейване на замърсители от площадката на обекта
Мъгли
Дотук описаните климатични фактори имат пряко отношение към разсейването на замърсителите и очистването на атмосферата. Факторът, който влияе до голяма степен върху степента на концентрация на замърсителите в приземния атмосферен слой е метеорологичното явление мъгла. Мъглите са фактор, който допринася за повишаване концентрацията на замърсителите в атмосферния въздух. 
Режимът на мъглите до голяма степен зависи от топлинния баланс, минималната температура на въздуха, високата относителна влажност и сумарно изпарение. За надморска височина от 200÷300 m, по южните склонове на Стара планина е характерно около 30 дни с мъгла в годината. Конкретно за разглеждания обект, броят на дните с мъгла е по-висок – около 46 дни, вероятно дължащ се на влиянието на урбанизираната среда.
Ветровият режим, ниският процент „тихо време” и класът на устойчивост на атмосферата предполагат достатъчно добри условия за разсейване на вредните вещества изпускани от различните източници в района. Преобладаващият целогодишно северен вятър определя разсейването на замърсителите южно-югоизточно от площадката на обекта, където на разстояние 5-7 km няма жилищни зони.
Прогноза за въздействието
Въздействието върху климата и в трите етапа на реализация на инвестиционното предложение ще се разгледа в ДОВОС.
[bookmark: _Toc140517904][bookmark: _Toc79490056]Атмосферен въздух
Град Сливен е включен в Националната система за екологичен мониторинг, като на територията на града е разположена автоматична измервателна станция (АИС). АИС Сливен е градски фонов/транспортен пункт разположен в застроената част на град Сливен, с влияние на емисии от транспорт, битов сектор и производствени дейности. Контролират се следните показатели за качество на атмосферния въздух (КАВ): ФПЧ10 и серен диоксид.
През 2022г. са регистрирани 8383 бр. данни за средночасовите нива на SO2 в атмосферния въздух, от които 0 бр. превишения на средночасовата норма за опазване на човешкото здраве от 350 µg/m3. Максимално измерената средночасова концентрация е едва 66 µg/m3. Максималната измерена средноденонощна концентрация (СДК) е под 17 µg/m3 при средноденонощна допустима концентрация за опазване на човешкото здраве от 125 µg/m3.
Броят на регистрираните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 е 363, като не са регистрирани превишения на допустимата СДК от 50 µg/m3. Максималната измерена СДК е била под 25 µg/m3. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2022г. е 9.4 µg/m3 при норма от 40 µg/m3.
Резултатите от извършения през изтеклата 2022 година мониторинг показва, че КАВ в района на гр. Сливен удовлетворява нормативните изисквания.
Прогноза за въздействието:
ИП не предполага да окаже негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух, поради следното:
-	реализацията на ИП на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД е свързано с пиролитично окисление на част от горивата (въглища и биомаса), които се използват при нормалната експлоатация на КВГМ на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД;
-	от дейността на „Иноватив Проджекст 1957” ЕООД не се формират отпадъчни газове, които самостоятелно да се изпускат в атмосферата;
-	подаването на пиролизните газове към КВГМ не води до промяна в емисиите от дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД;
-	няма да има промяна в характеристиките на изпускащите устройства;
-	няма да има промяна в емисиите изпускани организирано от дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД;
-	пиролитичното окисление на въглища и биомаса не води до образуване на нови за дейността на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД замърсители следствие изгаряне на същите по вид горива;
-	намаляване на серните и азотните оксиди, които се отделят при директното изгаряне на съотносимото количество ОЕГ подавано към пиролизатора.
[bookmark: _Toc140517905][bookmark: _Води]Води
Повърхностни води:
Водните ресурси на територията на общината, макар и да са представени от множество реки, подпочвени води и езера, не са големи. Върху тяхното количество влияят и непостоянният режим, ограничените валежи през летните месеци, както и голямата замърсеност на речните и езерните води. Основен воден ресурс е река Тунджа, и обилните грунтови води в алувиалните й отложения и притоците й.
Град Сливен се пресича от реките Асеновска, Селишка и Новоселска. По поречието на р. Асеновска е изграден яз. “Асеновец”, който е основният водоизточник за града.
Относително висок дял в подхранването на подземния филтрационен поток заема инфилтрацията от атмосферни валежи. Определянето на тези процеси има съществено значение за обособяване на хидро-екологичния риск от замърсяване на подземните води с инградиенти, идващи от индустриалните предприятия на град Сливен. 
Хидрогеоложките условия са благоприятни за процесите на натрупване на нитрати в подземните води. Относително високите водни нива на подземните води скъсяват пътя на вертикалната филтрация от валежи. Паднали върху обработваемите площи, валежите създават условия за миграция на неусвоените от растенията нитрати, чрез низходяща инфилтрация към водоносните пластове. 
Тенденция за увеличаване на количеството на нитратите през последните десетилетия се наблюдава и за повърхностните води. Много от водовземните съоръжения се изграждат върху алувиално-пролувиалните отложения на речните тераси, в които подземните води са в пряка хидравлична връзка с речния поток. По този начин нитратите достигат и до питейните води, въпреки, че санитарно-охранителните зони са изпълнени. 
Площадката на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД попада на територията на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР).Съгласно ПУРБ 2016-2021 г., община Сливен попада в поречия на р. Тунджа.
В съответствие със становище на БД „ИБР“ с изх. № ПУ-02-56/05.04.2024г., имота обект на ИП попада в границите на две повърхностни водни тела (ПВТ):
· „Река Асеновска от гр. Сливен до устие“ с код BG3TU700R028 (по-голямата част от имота);
· и „Река Тунджа от яз. Жребчево до вливане на р. Асеновска“ с код BG3TU700R032, чувствителна зона „водосбор на р. Тунджа“ с код BGCSARI12.
Настоящото ИП ще се реализира изцяло в съществуваща производствена сграда с идентификатор 67338.603.61.10. Съгласно данните от ГИС на БД“ИБР“ площадката на ИП попада в границите на ПВТ „Река Асеновска от гр. Сливен до устие“ с код BG3TU700R028.
Таблица 3.3‑1 Естествени характеристики на ПВТ
	Речен басейн
	Код на ВТ
	Име на ВТ
	Код на типа
	Естествено ВТ/ СМВТ/ИВТ
	Дължина на реката, km
	Водосборна площ, km2

	Тунджа
	[bookmark: _Hlk146706150]BG3TU700R028
	Река Асеновска от гр. Сливен до устие
	R5
	Естествено- 2-ри цикъл *1
СМВТ- 3ти цикъл*2
	10.685
	11.101


*1 В съответствие с действащия към момента ПУРБ 2016-2021г.
*2 Силно модифицирано ВТ, в съответствие с ПУРБ 2022-2027г.
В обхвата на ВТ с код BG3TU700R028 е изграден един мониторингов пункт (МП) по Програмата за оперативен мониторинг на повърхностни води на територията на Източнобеломорски район. В МП с код BG3TU00721MS0170 се следят следните параметри:
Биологични елементи за качество
•	макрозообентос, макрофити, фитобентос
Физикохимични елементи:
•	Основни физикохимични показатели, с честота - 6 (ІІ, ІV, VІ, VIII, Х, XІІ) за показател Електропроводимост- 12 пъти в годината:
-	I група: pH; Температура; Неразтворени вещества; Електропроводимост; Разтворен кислород; Наситеност с кислород в %; БПК5; ХПК; Азот амониев N- NH4; Азот нитратен N- NO3; Азот нитритен N- NO2; Ортофосфати като фосфор (Р- РО4); Хлориди; Сулфати; Нитрати.
-	II група: Азот общ; Фосфор общ; Калциево карбонатна твърдост; Общ органичен въглерод. 
•	Приоритетни вещества, с честота 12 пъти годишно
Кадмий, Олово, Никел и техните съединения; Dicofol; Quinoxyfen; Aclonifen; Bifenox.
•	Специфични замърсители, с честота 6 пъти годишно (ІІ, ІV, VІ, VIII, Х, XІІ)
-	I група: Феноли; Нефтопродукти; AOX (absorbable).
-	II група: Цинк; Мед; Хром 6 валентен; Хром 3 валентен; Желязо разтворено; Манган разтворен 
-	III група: СПАВ анионактивни; Свободни цианиди.
В съответствие с данните за екологично състояние/екологичен потенциал на ПВТ в ИБР в ПУРБ (2022-2027), водното тяло е в лошо състояние по биологични елементи за качество и умерено по физико-химични и хидроморфологични елементи за качество. Общата оценка на екологичното състояние е „лошо“, с изместващи показатели: Макрофити, Фитобентос, Макробезгръбначни, Общ азот, Общ фосфор, БПК5 (реки). Химичното състояние, е неизвестно. 
Риск от наводнения:
Територията на предприятието извън заливната зона на река Тунджа – вж. Фигура № 3.3‑1. 
Площадката на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД не попада в РЗПРН.
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[bookmark: _Ref398803128][bookmark: _Toc398803088][bookmark: _Toc503271231][bookmark: _Toc28560757][bookmark: _Toc40969312]Фигура № 3.3‑1 Карта на райони със значителен потенциален риск от наводнения на територията на гр. Сливен
Подземни води:
В речните тераси на р. Тунджа има добри запаси на грунтови води. На места водите са напорни, разположени под глинести покривки. В плиоценските пясъчни и чакълести пластове, са акумулирани води, които под ерозионното ниво на р. Тунджа, са напорни. Напорен характер имат и пукнатинно-карстовите води в триаските варовици, подложки на плиоцена. Сравнително водообилни са и делувиално-пролувиалните отложения в подножните части на планините Сливенска и Гребенец.
В Сърнена Средна гора подземните води са ограничени. Пукнатинни води дават начало на многобройни, но малки извори. По-обилни са карстовите води при среднотриаските варовици и пукнатинните и пукнатинно-карстовите води в мергелните варовици.
Основните водоизточници на питейна вода в община Сливен са вододайните зони в поречието на реките Тунджа и Асеновска. 
За водоснабдяване на град Сливен се ползват подземни води от помпажни (тръбни и шахтови кладенци): система “Тунджа”, система “Мечкарево”, система “Гергевец”- 11 броя и система Сливенски минерални бани- 5 броя. Ползват се и гравитачни водоизточници: яз. Асеновец , каптаж “Манастирска река” , каптаж “Гюр чешма” , каптаж “Равна река” и каптаж “Асеновец” . 
За селата в общината водоснабдяването се осъществява от основните помпажни и гравитачни системи с проектен дебит около 480 l/s. 
[bookmark: _Hlk146704900]Язовир „Асеновец“, осигуряващ най-голямото водно количество за водоснаябдяване на гр. Сливен е върху 87 000 дка залята площ с пълен воден обем Q=28,2х106 m3 и използваем воден обем Q=26,2х106 m3. Напорният водопровод от язовир „Асеновец“ до град Сливен е с дължина 9810 m, диаметър ф=900 mm и проводно водно количество 1345 l/s. Вътрешната водопроводна мрежа за цялата община е 586 km, а дължината на канализационната система само за град Сливен е 107,8 km. 
В близост до горивната инсталация на „Топлофикация Сливен” ЕАД няма водоизточници за питейно-битови цели и санитарно-охранителни зони.
ИП попада на територията на подземно водно тяло (ПВТ):
Порови води в Неоген- Кватернер- Сливенско- Стралджанска област с код BG3G00000NQ015. ПВТ има площ от 800 km². Покриващите ПВТ пластове в зоната на подхранване са глинести пясъци. Водоносния хоризонт е изграден от чакъли, гравелити, пясъци, пясъчници, глини. Средна дебелина на ПВТ- 118 m, средната водопроводимост на ПВТ е 1770 m²/d, среден коефициент на филтрация на ПВТ - 15 m²/d. Подхранване на ПВТ- в Сливенската (западна) част - от реките и деретата , спускащи се от оградните планински вериги, от валежите и поливните води, в Стралджанската (източна) част - инфилтриращите се валежни и речни води, потока се движи от север на юг. Среден модул на подземния отток- 3,2 l/s/km².
Релевантната стойност на нитрати е 38,86 mg/l и е над ПС (38,71 mg/l) и ПВТ BG3G00000NQ015 се класифицира в лошо химично състояние.
В обхвата на ПВТ BG3G00000NQ015 са разположени 5 бр. мониторингови пункта от Програмата за контролен и оперативен мониторинг на химичното състояние на подземните води на територията на БДИБР:
- МП BG3G000000QMP047, с географски координати: ГД 26.45700, ГШ 42.65500 и дълбочина 26 m. В пункта се следят основни физикохимични параметри с честота- 4 пъти в годината; метали и металоиди (Олово, Кадмий, Арсен, Живак, Мед, Цинк, Никел, Хром общ, Хром - тривалентен, Стронций (с природен произход), Обща α - активнос) и органични вещества (Трихлоретилен, Тетрахлоретилен) с честота- веднъж годишно.
[bookmark: _Hlk146790511]- МП BG3G000000QMP048, с географски координати: ГД 26.26110, ГШ 42.61920 и дълбочина 12 m. В пункта се следят основни физикохимични параметри с честота- 4 пъти в годината; метали и металоиди (Олово, Кадмий, Арсен, Живак, Мед, Цинк, Никел, Хром общ, Хром - тривалентен, Стронций (с природен произход), Обща α - активнос) и органични вещества (Циперметрин, хлорпирифос-етил; имидаклоприд; тиаклоприд; флузилазол; фамоксадон; ципроконазол; пропиконазол; дифеноконазол; метазахлор; S-металахлор; тербутилазин; флорасулам; аминопиралид-калий) с честота- веднъж годишно.
- МП BG3G000000QMP049, с географски координати: ГД 26.69770, ГШ 42.59370 и дълбочина 8 m. В пункта се следят основни и допълнителни (Електропроводимост)  физикохимични параметри с честота- 4 пъти в годината и органични вещества (Трихлоретилен, Тетрахлоретилен) с честота- веднъж годишно.
- МП BG3G000000QMP050, с географски координати: ГД 26.36250, ГШ 42.54160 и дълбочина 12 m. В пункта се следят основни  и допълнителни (Pазтворен кислород; рН) физикохимични параметри с честота- 4 пъти в годината; метали и металоиди (Олово, Кадмий, Арсен, Живак, Мед, Цинк, Никел, Хром общ, Хром - тривалентен) и органични вещества (Трихлоретилен Тетрахлоретилен) с честота- веднъж годишно.
- МП BG3G000000QMP134, с географски координати: ГД 26.670556, ГШ 42.625556 и дълбочина 12,50-18,80 m. В пункта се следят основни и допълнителни физикохимични параметри с честота- 4 пъти в годината; метали и металоиди (Олово, Никел) с честота- веднъж годишно.
[bookmark: _Hlk146790577]- МП BG3G000000QMP135, с географски координати: ГД 26.790278, ГШ 42.638056. В пункта се следят основни и допълнителни физикохимични параметри с честота- 4 пъти в годината; метали и металоиди (Олово, Кадмий, Арсен, Живак, Мед, Цинк, Никел, Хром общ, Хром - тривалентен) с честота- веднъж годишно.
В ПУРБ в ИБР за периода (2016-2021 г.) ПВТ BG3G00000NQ015 е определено в лошо химично състояние.
В актуализирания ПУРБ за периода 2022-2027г., ПВТ е определено също в лошо химично състояние, по показател нитрати.
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Фигура № 3.3‑2 Химично състояние на ПВТ BG3G00000NQ015
Зони за защита на водите: 
В Източнобеломорски район като зони за защита на водите са определени 63 броя питейни повърхностни водни тела и 41 питейни подземни водни тела. Питейните повърхностни водни тела представляват около 20% от всички повърхностни водни тела на територията на ИБР. Всички 41 подземни водни тела (100%)  са определени като питейни. 
Съгласно изискванията на Закона за водите, всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.
Имотът, предмет на ИП не попада в определени санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от Закона за водите. 
ИП попада в близост до чувствителна зона „Водосбор на река Тунджа“ с код BGCSARI12, определена съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3, буква „б“ от ЗВ, включени в Раздел 3, т. 3.3.2 от ПУРБ на ИБР.
За Източнобеломорски район нитратно уязвимата зона е една, но заема 16 620 km2, което представлява 47% от площта на района за басейново управление. В съответствие с актуализирания ПУРБ за периода 2022-2027г., площадката на ИП попада в близост до нитратно уязвима зона. 
Площадката на ИП попада в чувствителна зона BGCSARI12- чувствителна към биогенни елементи.
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Фигура № 3.3‑3 Нитратно уязвими зони и Чувствителни зони към биогенни елементи в района ИП
Прогноза за въздействието
От дейността на „Иноватив Проджектс“ ЕООД, която ще се осъществява в закрита промишлена площадка на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД в закрита сграда не е възможно да се формират атмосферни отпадъчни води.
За водоснабдяване на обекта ще се ползва вода от съществуващата площадкова мрежа на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Важно е да се уточни, че ползването на вода ще бъде изцяло за експлоатацията на горивната инсталация на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Новата инсталация е неделима част от горивната инсталация и самостоятелно не може да се експлоатира. В случай, че инсталацията на „Иноватив Проджектс 1957“ЕООД не работи, КВГМ ще се експлоатира както до момента- самостоятелно. Не се предвижда ново водоползване.
Инсталацията ще използва техническа вода за охлаждане на сгуроизвоза, включена в оборотен цикъл, като отново отбелязваме, че техническата вода от новата инсталация се използва изцяло за нуждите на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. 
От инсталацията няма да се формират производствени отпадъчни води. Няма да има промяна в потоците отпадъчни води от дейността на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД или начина на третирането им.
Ще се формират единствено битово-фекални отпадъчни води от персонала обслужващ инсталацията. Битово-фекалните отпадъчни води ще се отвеждат в съществуващата канализация за битово-фекални води на площадката на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД.
[bookmark: _Toc140517906]Земи и почви
Според почвеното райониране на България (География на България, 2002), почвите, намиращи се на терена на инвестиционното намерение принадлежат към:
1. Ордер А. Почви, несвързани със зонални климатични условия.
1.1. Тип Делувиални почви (Prolluvisols).
1.1.1. Подтип делувиално-ливадни (Eutric Colluvio/Proluvisols) Това са почви с по-фино частичен състав и по-малка големина на едрочастичната им фракция, по-добро овлажнение и ливадни условия Имат оформен хумусен хоризонт.
1.2. Тип Плитки почви (Leptosols, LP, FAO, 1988).
1.2.1. Подтип ранкери (Umbric leptosols, LPu, FAO, 1988). Това са плитки почви, образувани на маломощен елувий от силикатни скали с дълбочина на профила от 10 до 30-40см, съставен само от А хоризонт. Ранкерите са кисели и силно кисели почви – с рН 4,5-5,9, имат нисък сорбционен капацитет и слаба наситеност с бази. Хумусното съдържание силно варира, като в планините достига 10-12%, а в по-ниските райони е около и под 2%.
2. Ордер F. Почви с акумулация на глина или сесквиоксиди и органична материя в подповърхностните хоризонти.
2.1. Тип Лесивирани почви (Luvisols, LV, FAO, 1988).
2.1.1. Подтип светли лесивирани почви (Albic Luvisols, LVa). Почвите от този подтип се характеризират с добре оформен илувиален Вt - хоризонт и с разсветлен, силно белезникав повърхностен хоризонт тип аlbic.
Прогноза за въздействието
Имотът/сградата в обхвата на ИП е разположен върху на производствената площадка на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД е урбанизиран, с предназначение „За топлоенергийното производство“, което е в съответствие с предмета на ИП. Инсталацията ще бъде изградена на площадката на Водогреен котел КВГМ, с използване на носещата конструкция и части от съществуващата техническа инфраструктура към него. 
ИП не е свързано със заемане на нови територии и ще бъде реализирано изцяло в границите на имота на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Не се предвиждат строителни и други дейности, свързани с нарушаване на почвения пласт, наличен в границите на имота. не се засягат естествени почви. 
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС.
[bookmark: _Toc140517907]Земни недра
Според геоморфоложкото райониране на страната гр. Сливен попада в района на Източните ниски котловини - подобласт на Задбалканските котловини към Преходната (блоково-разломна) област на Южнобългарската провинция.
Сливенската планина е изградена от пермско-триаски кварц-порфири (края на мезозойската и началото на неозойската ера), чиито релефо-изграждащ ефект е особено изразен в южната й част - местността "Сините камъни". В геоложкия строеж на Сливенската планина са включени също триаски и горнокредни варовици, пясъчници, мергели и по-млади еоценски (неозойска ера) флишки седиментни скали.
През по-късния геоложки период - плиоцена (втората половина на неогена) Сливенската котловина е представлявала езерен басейн, в който е започнало отлагане на седименти - пясъци, глинести пясъци, глини и слабо споени пясъчници. За района е характерно наличието на мощни кватернерни наслаги. Старопланинските притоци на р. Тунджа са формирали редица наносни конуси, между които са отложени делувиално-пролувиални наслаги.
Геоложката среда в промишления район на гр. Сливен и в южната част на Сливенското поле е съставена главно от сивожълти и червеникави плиоценски глини с едро овални карбонатни конкреции. В по-малка степен се срещат и триасови формации. Геоложкият профил завършва с кватернерни алувиални отложения, чиито изветрителни продукти се явяват почвообразуваща скала на съществуващите в района почви.
Съгласно сеизмичното райониране на България, разглежданият район попада в зона с интензивност VІІІ степен по скалата на М.Ш.К. – коефициент на сеизмичност 0,15. Това изисква съобразяване на строителните решения с Нормите за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
Прогноза за въздействието
[bookmark: _Hlk90571314]Предвид липсата на засягане на земните недра от ИП, не се очаква натоварването върху земната основа. Отчитайки характера и видовете дейности, свързани с осъществяване на ИП, а именно липсата на каквото и да било въздействие върху земните недра, не би могло да окаже въздействие върху текущото им състояние. 
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС.
[bookmark: _Toc357772022]Минерално разнообразие
Община Сливен е сравнително бедна на рудни полезни изкопаеми.
В землището на с. Струпец е единственото находище на кварцит за динасов огнеупор, но добивът е почти прекратен поради намаленото търсене.
В землището на с. Голямо Чочовен е проучен кварцит за феросилиций. Добив засега не се извършва.
На територията на общината се разработват горнокредни черни въглища. Запасите се изчисляват на милиони тонове, но сложното нагъване и разкъсване на въглищните пластове (поради тектонически причини) затруднява въгледобива.
На терена на инвестиционното намерение не са открити находища на полезни изкопаеми.
Прогноза за въздействието
Отчитайки характера и видовете дейности, свързани с осъществяване на ИП, а именно липсата на каквото и да било въздействие върху минералното разнообразие, не би могло да окаже въздействие върху текущото състояние на този компонент. 
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС.
[bookmark: _Toc140517908]Ландшафт
Съгласно класификационната схема на ландшафтите в България (Петров. П, География на България, 1997 г.), изготвена съгласно класифицирането на природно-териториалните комплекси в България, територията на община Сливен попада в следните ландшафтна област, подобласти и райони:
Г – Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини: 
XIX- Горнотракийска подобласт
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Според Класификационната система на ландшафтите в България, районът на общината  се отнася към: 
Клас Котловинни ландшафти 
Тип Ландшафти на субсредиземноморските ливадно-степни и лесо-ливадностепни котловинни дъна 
Подтип Ландшафти на ливадно-степните предимно равни дъна на междупланинските котловини 
Група Ландшафти на ливадно-степните дъна на междупланинските котловини с неспоени кватернерни наслаги и с висока степен на земеделско усвояване 
Група Ландшафти на лесо-ливадно-степните възвишения сред равните дъна на междупланински котловини от масивни и метаморфни скали със сравнително малка степен на земеделско усвояване. 
Релефът на района е доминиран от Стара планина и поречието на река Тунджа. Обхваща планинския и хълмистия релеф между Стара планина и долината на Тунджа.
Характерни са селскостопанските (агро) ландшафти, прилежащи към селищните агломерации (селищни ландшафти).
В обхвата на площадката на ИП няма съхранени естествени ландшафти, нито ценни ландшафтни елементи. Ландшафтът е антропогенен – промишлен.
Прогноза за въздействието
ИП не е свързано с промяна на ландшафтните характеристики, нито на типа ландшафт. 
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС.
[bookmark: _Toc140517909]Защитени зони и защитени територии
ИП не засяга обекти на Националната екологична мрежа, а именно защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по Закона за защитените територии. 
Най-близките защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие до площадката на ИП са:
Най-близките защитени зони са:
· [bookmark: _Hlk146877106]защитена зона (ЗЗ) „Каменски баир“ с код BG0002059. Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици. Зоната отстои на 4 km югоизточно от площадката предвидена за реализирана на ИП;
· [bookmark: _Hlk146876956]ЗЗ „Сините камъни- Гребенец“, с код BG0002058. Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици. Зоната отстои на 3,5 km север-североизток от площадката предвидена за реализирана на ИП.
· [bookmark: _Hlk146878505]ЗЗ‘ Сините камъни, с код BG0000164. Защитена зона по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Зоната отстои на разстояние над 4 km север-североизток от площадката предвидена за реализирана на ИП.
· ЗЗ „Каменски баир“, с код BG0002059. Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици. Зоната отстои на разстояние над 4 km югоизточно от площадката предвидена за реализирана на ИП.
· ЗЗ „Адата- Тунджа“, с код BG0002094. Защитена зона по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици. Зоната отстои на разстояние над 4 km северно от площадката предвидена за реализирана на ИП.
· ЗЗ „Река Тунджа 1“ BG0000192. Защитена зона по Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Зоната отстои на голямо разстояние от площадката на ИП.
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Фигура № 3.8‑1 Местоположение на ИП и най-близко разположените защитени зони по ЗБР
В землището на гр. Сливен попадат следните защитени територии по Закона за защитените територии:
- Природен парк „Сините камъни“, намиращ се северно от гр. Сливен, е част от планинската верига Стара планина. Целта на обявяване на ПП е опазване на редки, застрашени и изчезващи видове от флората и фауната, както и техните местообитания. Паркът е обявен на 28 ноември 1980г. Днес ПП „Сините камъни” обхваща площ от 11380.8 хектара и е част от мрежата защитени територии в страната. Част от територията на парка- местностите Гребенец- Стидово попадат в широкия миграционен фронт на птиците Via Pontica. В ПП „Сините камъни” има 6 природни забележителности. Халката е една от най-известните- представлява скален феномен. В границите на природен парк „Сините камъни” попада и резерватът „Кутелка”, с площ от 708 хектара, с цел запазване на съобществата от мизийски бук (Fagus silvatica ssp. moesiaca) и на скалните местообитания на много грабливи птици;
- Природна забележителност „Халката“, с площ 1.02 хектара. ПЗ е обявена Заповед №1422 от 24.06.1969г., бр. 79/1969, актуализация със Заповед № РД-436 от 18.06.2007г., бр. 61/2007. Целта на обявяване на ПЗ е опазване на скално образувание;
- Резерват „Кутелка“. Цели на обявяване: опазване на съобщества от мизийски бук. Обявена със Заповед №.1253 от 22.12.1983 г., ДВ бр. 6/1984, актуализирана със Заповед № РД-799 от 02.12.2015г., ДВ бр. 100/2015;
- Защитена местност „Агликина поляна“. Целта на ЗМ е опазване на вековна букова гора. Обявена със Заповед №2122 от 21.01.1964 г., ДВ бр. 6/1964, прекатегоризация със Заповед № РД-856 от 18.09.2002г., ДВ бр. 108/2002;
- Природна забележителност „Вековна букова гора в м. Кушбунар“. Обявена със Заповед №1422 от 10.10.1969 г., ДВ бр. 79/1969, с цел опазване на вековна букова гора. Актуализация със Заповед No.РД-266 от 16.03.2010 г., ДВ бр. 32/2010 поради промяна в площта;
- Защитена местност „Железни врата“. ЗМ е обявена със Заповед №.2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на ДВ, прекатегоризация със Заповед No.РД-857 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на ДВ. Целта на обявяването на ЗМ е опазване на вековна букова гора;
- Природна забележителност „Змееви дупки“, обявена със Заповед №1422 от 10.10.1969 г., ДВ бр. 79/1969. Промяна в площта- актуализация със Заповед №РД-572 от 12.07.2007 г., ДВ бр. 72/2007 Цели на обявяване: Опазване на пещера;
- Защитена местност „Орлите“. Обявена със Заповед № 1253/22.12.1983 г., актуализирана със Заповед №.РД-519 от 12.07.2007 г., ДВ бр. 72/2007;
- Природна забележителност „Трите пещери - Хайдушката, Бъчвата, Песченик“, с площ 3.0 хектара;
- Защитена местност „Хайдут дере“, с площ 30.0 хектара и цел на обявяване- опазване на вековна букова гора.
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Фигура № 3.8‑2 Местоположение на ИП и най-близко разположената защитена територия по ЗЗТ
Прогноза за въздействието
Поради отдалечеността на защитените територии и зони от площадката, върху която ще се реализира инвестиционното предложение, въздействия от реализацията му не се очакват. 
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС.
[bookmark: _Toc140517910]Биологично разнообразие
Флора и растителен свят
Според геоботаничното райониране на България, теренът се намира в Европейска широколистна горска област, Илирийска провинция, Котленско–Преславски окръг, Котленско-Сливенски район. Растителността е характерна с мезофитни горски екосистеми с реликтни гори от мизийски бук, на места с източен бук с участието на турска леска (Corylus colurna), а в западната част и с вечнозелената Laurocerasus officinalis.
Инсталациите се намират върху площадки, на които още с построяването на ТЕЦ на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов” ЕАД е отнет горния почвен слой и е положена бетонена настилка. Проектът не предвижда промяна на съществуващото в това отношение растителен състав.
На терена и в близост до него не е установено наличие на редки и застрашени от изчезване растителни видове. Разглежданият терен не попада в границите на защитена територия или защитена зона.
Площадката на обекта не попада в границите на или в близост до защитена природна територия.
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Фигура № 3.9‑1 Геоботаническо райониране
За района на ИП не са налични растителни видове, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), нито консервационно значими видове включени в Приложение 3 на ЗБР или лечебни растения. 
Прогноза за въздействието
[bookmark: _Toc234400122][bookmark: _Toc234400261][bookmark: _Toc234401376][bookmark: _Toc242499491][bookmark: _Toc242500147][bookmark: _Toc242500663][bookmark: _Toc249868691][bookmark: _Toc249869014]Върху площадката, където е предвидено реализирането на ИП, няма съхранена естествена за района растителност – имотът е урбанизиран, в него се експлоатират инсталации и съоръжения на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов” ЕАД от години. Инсталацията ще бъде изградена на площадката на Водогреен котел КВГМ, с използване на носещата конструкция и части от съществуващата техническа инфраструктура към него.
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС.
3.8.2.	Животински свят
Според зоогеографското райониране (по Георгиев, 1980) теренът на ИП попада в Евросибирската територия, Старопланински район. 
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Фигура № 3.9‑2 Зоогеографско райониране
Фауната в този район е с преобладаващо евросибирско и европейско разпространение, докато средиземноморските видове са много по-малко. Като цяло този район е много богат на ендемити. Във фауната се срещат и значителен брой карпатски елементи (напр. някои охлюви, стоножки, скакалци и др.), каквито липсват в останалата територия на България. Тук широко са разпространени гризачите, влечугите, земноводните и птиците. Рибната фауна е представена от характерните за нашите реки рибни видове, а насекомите показват значително разнообразие.
Осъществяването на ИП няма да промени местообитанията и да се отрази негативно на местните представители на животинския свят. В близост до него не е установено наличие на редки и застрашени от изчезване животински видове.
На терена и в близост до него не е установено наличие на редки и застрашени от изчезване растителни или животински видове. Разглежданият терен не попада в границите на защитена територия или защитена зона.
Прогноза за въздействието:
ИП се предвижда да се реализира в промишлената зона на града, на територията на имот с изградени и в експлоатация производствени съоръжения, поради което не се очаква въздействие върху ценни растителни и животински видове. Инсталацията ще бъде изградена на площадката на Водогреен котел КВГМ, с използване на носещата конструкция и части от съществуващата техническа инфраструктура към него.
Предлагаме този компонент на околната среда да не се разглежда в ДОВОС. 
[bookmark: _Toc140517911]Материални активи
Анализът на въздействията на настоящото ИП разгледано в контекста на материални активи налага сравняване на моментното положение (базово състояние) на този компонент с хипотезата за осъществяване на инвестиционно предложение.
Материалните активи е прието да се разделят на два основни вида: 
-	дълготрайните материални активи- земи, сгради, транспортни средства, машини, производствено оборудване, компютри, стопански инвентар и др.;
-	текущи/недълготрайни (краткотрайни) материални активи- суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство и др.
По отношение на базовото състояние дълготайните материални активи са представени като участъкът от ПИ, предвиден за изграждане на инсталацията- това е урбанизирана територия, в границите на производствената площадка на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Конкретната част от имота към момента не се използва. В тази връзка изборът на терен е с изцяло положително въздействие- не се засягат нови неурбанизирани територии за реализиране на ИП. В допълнение, теренът е избран така, че да е осигурен и свързан със съществуващата инфраструктура- водоснабдяване, електроснабдяване, ползване единствено на съществуващи вътреплощадкови пътища за достъп. 
Реализацията на ИП е свързана с влагане на нови ДМА с екологично предназначение- повишаване на ефективността и ограничаване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от работата на КВГМ. 
Прогноза за въздействието:
Реализацията на ИП ще увеличи стойността на съществуващите дълготрайни материалните активи (основно земи и съоръжения) и ще добави нови такива.
В тази връзка въздействието върху материалните активи от реализиране на ИП се оценява като изцяло положително. 
[bookmark: _Toc140517912]Културно, архитектурно, историческо и археологическо наследство
Едни от забележителните паметници на културно-историческото наследство, в общината са:
- Крепостта „Туида“- археологически обект, намиращ се в местността „Хисарлъка” край град Сливен, в съседство с контактната градска зона, представляващ: крепостна система, култов комплекс, административни, жилищни и стопански постройки.
- Манастирът „Свети Спас“, намиращ се на 7 km североизточно от Сливен в местността “Селището”, със запазени останки от средновековен манастир, посветен на свети Спас- културен комплекс с уникална еднокорабна църква.
На територията на площадката на инвестиционното предложение и в близост до нея не са установени и регистрирани обекти на културното, архитектурно, историческо и археологическо наследство. 
Територията на ИП не граничи и не е в близост до Защитени територии на единични и групови паметници на културата.
Прогноза за въздействието
Предвид характера на ИП- изграждане на иновативна инсталация за пиролитично трансформиране на въглеводороди в рамките на съществуващата площадка на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, не е възможно да има негативно въздействие върху културното, архитектурното, историческото и археологическото наследство и предлагаме да не се разглежда в ДОВОС.
[bookmark: _Toc140517913]Здравен статус на населението
По данни на Националния статистически институт (НСИ), населението на област Сливен към 31.12.2022 г. е 170 583 души или 2.6 % от населението на страната и нарежда областта на 13-то място по брой на населението. Тенденцията на намаление се запазва и в сравнение с предходната 2021 г. населението намалява с 912 души, или с 0.5%. Мъжете в област Сливен са 82 278 (48.2%), а жените - 88 305 (51.8%). 
В края на 2022 г. населените места в област Сливен са 110, от които 6 градове и 104 села, разпределени в 4 общини, съгласно административно териториалното устройство на страната. През 2022 г. в градовете живеят 111 518 души, а в селата 59 065 или съответно 65.4% и 34.6% от населението на областта.

Повече от половината (65.3%) от населението на областта живее в най-голямата община Сливен, а в най-малката - община Твърдица живеят само 7.8% от населението на областта. Към края на годината в област Сливен има 13 населени места с население под 100 души.
Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2022 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 37 776, или 22.1% от населението на областта. В сравнение с 2021 г. делът на населението в тази възрастова група остава непроменен.
Към 31.12.2022 г. децата до 15 години в областта са 32 169, или 18.9% от общия брой на населението при 14.2% за страната. Област Сливен е с най-висок относителен дял на населението от 0 до 14 години сред другите области в страната.
Коефициентът на възрастова зависимост показва броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и на 65 и повече навършени години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години). Към 31.12.2022 г. общият коефициент на възрастова зависимост в област Сливен е 69.5% при 60.4% за страната, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която през 2022 г. е 42.7 години.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура - под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2022 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са до навършването на 61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете. Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2022 г. е 93 898 души, или 55.0% от населението на областта, като мъжете са 49 166, а жените - 44 732 души. Към края на 2022 г. над трудоспособна възраст са 42 235 души, или 24.8%, а под трудоспособна възраст – 34 450 души, или 20.2% от населението на областта.
Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 - 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 - 64 години). Към 31.12.2022 г. това съотношение е 66 за страната. Най-благоприятно е съотношението в област Сливен - 87 души.
Раждаемост
През 2022 г. в областта са регистрирани 2 113 родени деца, като от тях 2 091 (99.0%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява със 75 деца, или с 3.5%.
Броят на живородените момчета (1 071) в област Сливен е с 51 повече от този на живородените момичета (1 020), или на 1 000 момичета се падат 1 050 момчета.
В градовете и селата на областта живородените през 2022 г. са съответно 1 195 и 896 деца. 
Коефициентът на общата раждаемост  за област Сливен през 2022 г. е 12.2‰, в градовете е 10.7‰, а в селата – 15.1‰.
Средната възраст на жените в област Сливен при раждане на дете през 2022 г. е 24.8, а при раждане на първо дете - 22.5 години.
Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на съжителствата сред младите хора без оформен юридически брак. През 2022 г. броят на живородените извънбрачни деца е 1 532 или 73.3% от всички живородени. Относителният дял на живородените извънбрачни деца в градовете в областта (67.5%) е по-нисък отколкото в селата (81.0%).
Смъртност
Броят на умрелите лица в област Сливен през 2022 г. е 3 098 души, а коефициентът на обща смъртност  - 18.1‰ при 18.4‰ за страната. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 690, или с 18.2%.
Смъртността сред мъжете (19.2‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (17.1‰). През 2022 г. на 1 000 жени умират 1 044 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. 
През 2022 г. в областта са починали 17 деца на възраст до една година, а коефициентът на детската смъртност  е 8.1‰ и е по-нисък спрямо предходната година с 6.7 пункта.
Състоянието и тенденциите на здравето на населението се формират и оценяват в зависимост от: демографските процеси, заболеваемостта, рисковите фактори, физическото развитие и дееспособност и самооценката на здравето. 
В ДОВОС ще се разгледат всички рискови за здравето фактори в трудова среда по типове, характерни за съответната дейност. Здравната оценка ще бъде съобразена с нормативните изисквания на българското и европейското законодателство и мерките за здравословни и безопасни условия на труд. 
С оглед на характеристиката на отделните фактори по отношение на влиянието им върху здравето на работещите и населението, те ще се класифицират и разгледат според комунално –хигиенните изисквания по групи както следва:
0. химически фактори;
0. физически фактори;
0. психо-сензорни фактори;
0. социални фактори.
Здравното състояние на населението на групово и обществено ниво се обуславя от комплексното влияние на голям брой фактори от околната среда, от работната среда, от социалната сфера. 
Въз основа на проучените показатели ще бъде оценен здравния риск, с обсъждане на мерки за здравна защита и ефективно управление на риска. 
Заключението на разработката, според изискванията на профилактичната медицина, ще се основава на:
• хигиенна характеристика на използваните физични, химични и механични агенти при експлоатацията;
• здравно- хигиенен анализ на потенциалните пътища на въздействие на инвестиционно предложение върху здравето на работещи, население и околна среда;
• идентифициране на рисковите фактори за здравето на заетите в обекта;
• възможности за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори;
• оценка на здравния риск, мерки за защита, действия при аварийни ситуации.
Значимостта на въздействието върху околната среда ще се определя на база на съществуващото състояние на съответния компонент или фактор и очакваното въздействие в резултат от реализация на ИП.
Ще бъдат набелязани мерки, водещи до намаляване на негативното влияние на потенциалните вредности върху здравето на работещи и население. 
Прогноза за въздействието
Анализът на рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда в резултат на ИП показва следното:
По отношение на води, предназначени за питейно-битови нужди ИП не оказва въздействие върху такива.
По отношение на води, предназначени за къпане, ИП не оказва отрицателно въздействие, тъй като в района на ИП, в т.ч. в района на въздействие няма обособени зони за къпане.
По отношение на минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди, ИП не оказва отрицателно въздействие, тъй като дейностите нямат контакт и връзка с минерални води. 
По отношение на шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии, вследствие реализацията на предвидените дейности, не се очакват въздействия на шума в границите на такива територии.
По отношение на йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии, ИП не е свързано с такива въздействия.
По отношение на химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение, ИП не е свързано с такива въздействия. 
По отношение на курортни ресурси ИП не е свързано с въздействие върху такива. 
По отношение на качеството на атмосферния въздух въздействието е или нулево, или положително, поради възможно намаляване на замърсителите в отпадъчните газове от КВГМ сравнено с текущите емисии. ИП не е свързано с отделяне на неприятни миризми.
[bookmark: _Toc140517914]Отпадъци и опасни вещества
Към момента, на производствената площадка на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД се генерират отпадъци, свързани с ИП, съгласно описаното в т. 1.3.3 на Заданието. 
Прогноза за въздействието
В ДОВОС следва да се направи количествена и качествена оценка на генерираните отпадъци и да се разгледат възможности за тяхното намаляване.
[bookmark: _Toc140517915]Вредни физични фактори (шумове, вибрации, електромагнитни лъчения)
Съществуващият ТЕЦ представлява промишлен обект, който е постоянен източник на шум в околната среда. Съгласно условията на Комплексното разрешително, измерванията на шум се извършат веднъж в рамките на две години. От измерванията до момента не са установени превишения на нормите. В Дружеството няма постъпили писмени жалби на живущи около площадката за наднормени шумови нива. 
Прогноза за въздействието
С реализирането на ИП като източник на допълнителни нива на шум на площадката ще бъде предвидените съоръжения към новата инсталация за вихрова пиролиза. Тук трябва да се има предвид, че новата инсталация ще се експлоатира в закрита сграда, поради което не се очаква да има значимо въздействие върху фоновите нива на шум.
Въпреки това, в ДОВОС ще се направи оценка на кумулативното въздействие с действащите инсталации на „Иноватив Проджект 1957“ ЕООД и „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“ ЕАД върху шумовото натоварване на околната среда. 
В ДОВОС ще се оцени въздействието от вредните физични фактори.
[bookmark: _Toc522578205][bookmark: _Toc140517916]Генетично модифицирани организми
Инвестиционното предложение няма отношение към генетично модифицирани организми.
[bookmark: _Toc91315735][bookmark: _Toc140517917][bookmark: _Toc78438600][bookmark: _Toc78440141][bookmark: _Toc82877814]Значимост на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия върху околната среда ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение, които могат да се окажат значителни и които трябва да се разгледат подробно в ДОКЛАДА ЗА ОВОС, В Т.Ч. В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 99Б ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 109, АЛ. 4 ЗООС
[bookmark: _Toc522578207][bookmark: _Toc140517918]Въздействие върху населението и работещите на обекта
Базирайки се на данните на настоящото Задание, значимостта на въздействието ще бъде оценена спрямо факторите, които замърсяват или увреждат околната среда по време на етапите на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение и е възможно да окажат негативно влияние върху населението и работещите на обекта.
[bookmark: _Toc522578208][bookmark: _Toc140517919]Въздействие върху околната среда
Базирайки се на данните на настоящото Задание относно вида и количествата на генерираните отпадъчни газове, отпадъчни води, отпадъци и енергетични замърсители в резултат на експлоатация на инвестиционното предложение в ДОВОС да се оцени значимостта на въздействието върху компонентите и по отношение на факторите на околната среда.
По значимост въздействията да бъдат определени като:
1. преки-                  ПР
2. непреки-              НПР
3. кумулативни-     КУ
4. краткотрайни-    КТ
5. среднотрайни-    СТ
6. дълготрайни-      ДТ
7. постоянни-         ПО
8. временни-           ВР
9. положителни-    ПОЛ
10. отрицателни-    ОТР
Значимостта на въздействията в ДОВОС да бъдат определени спрямо компонентите и факторите на околната среда по време на етапите на строителство, експлоатация и закриване на инвестиционното предложение.
В ДОВОС да се представят обобщени данни за обхвата на потенциалните въздействията, върху компонентите на околната среда, от ИП по време на строителството, експлоатацията и етапа на закриване и рекултивация, съгласно Таблица 4.2‑1.
Обхвата на потенциалните въздействия се отбелязва като: 
· въздействие само за площадката – С
· локално въздействие, до 10 km – Л
· регионално въздействие – Р
· национално въздействие - Н
В ДОВОС следва да се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие.
Въз основа на направената оценка, следва да се посочат мерки за минимизиране на въздействията на етапите на строителство, експлоатация, закриване и рекултивация.

ЗАДАНИЕ
 за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение на „Иноватив Проджектс 1957“ЕООД
„Инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища, с капацитет 6 MW“



[bookmark: _Ref23426241][bookmark: _Hlk146528939]Таблица 4.2‑1 Характеристика на въздействието върху компонентите и факторите на околната среда
	Компоненти на околната среда
	Въздействие

	
	Вид на въздействието
	Продължителност  на въздействието

	
	положително
	отрицателно
	пряко
	непряко
	вторично
	Кумула-тивно
	Кратко-трайно
	Средно-трайно
	Дълго-трайно
	Постоян-но
	Времен-но

	Климат и изменение на климата
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Атмосферен въздух
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Повърхностни води
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подземни води
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земи и почви
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Земни недра
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ландшафт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Защитени зони и защитени територии
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Биологично разнообразие – растителност и животински свят
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материални активи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Културно наследство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Здравен риск
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Вредни физични вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отпадъци 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Опасни вещества
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Генетично модифицирани организми
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 – при строителство
 – при експлоатация
 – при закриване и рекултивация

· Трансгранично въздействие
Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на съществуващата производствена площадка на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД, в ПИ с идентификатор 67338.603.61 по КК на гр. Сливен, община Сливен, област Сливен- Южна промишлена зона. 
Местоположението на площадката, същността на инвестиционното предложение, отдалечеността от други държави обуславят липсата на трансграничен характер на въздействията.
[bookmark: _Toc522578209][bookmark: _Toc140517920]Информация и оценка по чл. 99б на ЗООС
ИП не е свързано с промяна на наличните количества или употребата на опасни вещества.
[bookmark: _Toc140517921]Структура на доклада за ОВОС С ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ТОЧКИ
[bookmark: _Toc109725867][bookmark: _Toc113425929][bookmark: _Toc122147706][bookmark: _Toc173561791]1.	ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧВАЩО ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РАЗМЕРА, ЗАСЕГНАТАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИТЕ, МАЩАБНОСТТА, ОБЕМА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА, ОБХВАТА, ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ 
1.1. Обща информация за инвестиционното предложение
1.2. Връзка с други съществуващи/планирани дейности
1.3. Описание на местоположението на инвестиционното предложение
1.4. Инфраструктура
1.5. Необходими площи за изграждане, експлоатацията, закриване и рекултивация
1.6. Етапи на реализиране на инвестиционното предложение
1.6.1. Строителство
1.6.2. Експлоатация
1.6.3. Закриване и рекултивация
1.7.	Описание на физическите характеристики на инвестиционното предложение в неговата цялост и ако е приложимо - на необходимите дейности по събаряне и разрушаване, както и изискванията относно използването на водите и земните недра - на етапа на строителство и на етапа на експлоатация
1.8.	Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), например енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (включително водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие)
1.8.1.	Описание на основните характеристики на производствения процес
1.8.2.	Основни режими на работа
1.8.3.	Основни съоръжения и технологични процеси
1.8.4.	Основни суровини и материали
1.8.5.	Използвани енергоносители
1.9.	Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (като замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения, радиация) и количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация
1.10.	Мониторинг
2.	ОПИСАНИЕ НА РАЗУМНИ АЛТЕРНАТИВИ (НАПРИМЕР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ТЕХНОЛОГИЯТА, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО, РАЗМЕРА И МАЩАБА), ПРОУЧЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОИТО СА ОТНОСИМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВИТЕ СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ, И ПОСОЧВАНЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ИЗБРАНИЯ ВАРИАНТ, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА
2.1.	Нулева алтернатива
2.2.	Алтернативи за технология
2.3.	Алтернативни местоположения на елементите на инвестиционното предложение
3.	ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (БАЗОВ СЦЕНАРИЙ) И КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ВЕРОЯТНАТА ИМ ЕВОЛЮЦИЯ, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО, ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ
3.1.	Климат и изменение на климата
3.2.	Атмосферен въздух
3.3.	Води
3.3.1.	Повърхностни води
3.3.2.	Подземни води
3.4.	Земи и почви
3.5.	Земни недра
3.6.	Ландшафт
3.7.	Защитени зони и защитени територии
3.8.	Биологично разнообразие
3.8.1.	Растителност	
3.8.2.	Животински свят
3.9.	Материални активи	
3.10.	Културно наследство
3.11.	Здравен статус на населението
3.11.1.	Здравно състояние на населението
3.11.2.	Здравно състояние на работниците и служителите
3.11.3	Съществуващи рискови фактори на околната среда за човешкото здраве
3.12.	Вредни физични фактори
3.13.	Отпадъци и опасни вещества
3.13.1.	Отпадъци
3.13.2.	Опасни вещества
3.14.	Генетично модифицирани организми
4.	ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: НАСЕЛЕНИЕТО, ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (НАПРИМЕР ФАУНА И ФЛОРА), ПОЧВАТА (НАПРИМЕР ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ), ВОДИТЕ (НАПРИМЕР ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО), ВЪЗДУХЪТ, КЛИМАТЪТ (НАПРИМЕР ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, ВЪЗДЕЙСТВИЯТА ВЪВ ВРЪЗКА С АДАПТИРАНЕТО), МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ, КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ, И ЛАНДШАФТЪТ; ОПИСАНИЕТО НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 ОБХВАЩА ПРЕКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ И ВСИЧКИ НЕПРЕКИ, ВТОРИЧНИ, КУМУЛАТИВНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ, КРАТКОСРОЧНИ, СРЕДНОСРОЧНИ И ДЪЛГОСРОЧНИ, ПОСТОЯННИ И ВРЕМЕННИ, ПОЛОЖИТЕЛНИ И ОТРИЦАТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И В НЕГО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ЦЕЛИТЕ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
4.1.	Климат и климатични изменения
4.2.	Атмосферен въздух
4.3.	Води
4.3.1.	Повърхностни води
4.3.2.	Подземни води
4.4.	Земи и почви
4.5.	Земни недра
4.6.	Ландшафт
4.7.	Защитени зони и защитени територии
4.8.	Биологично разнообразие
4.8.1.	Растителност
4.8.2.	Животински свят
4.9.	Материални активи
4.10.	Културно наследство
4.11.	Здравен риск
4.11.1.	Здравен риск по отношение на населението
4.11.2.	Здравен риск по отношение на работниците
4.12.	Дискомфорт
4.13.	Вредни физични фактори
4.14.	Отпадъци и опасни вещества
4.15.	Генетично модифицирани организми
4.16.	Обобщени данни за потенциалното въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда
4.17.	Кумулативен ефект
4.18.	Трансгранично въздействие	
5.	ОПИСАНИЕ НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОИЗТИЧАЩИ И ОТ:
5.1.	Строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение, включително от дейностите по събаряне, разрушаване и извеждане от експлоатация, ако е приложимо
5.2.	Използването на природните ресурси, по-специално на земните недра, почвата, водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид, доколкото е възможно, устойчивото наличие на тези ресурси
5.3.	Емисиите от замърсители, шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация; възникването на вредни въздействия и обезвреждането и оползотворяването на отпадъците
5.4.	Рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия или катастрофи
5.5.	Комбинирането на въздействието с въздействието на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения, като се вземат предвид всички съществуващи проблеми в околната среда, свързани с области от особено екологично значение, които е вероятно да бъдат засегнати, или свързани с използването на природни ресурси
5.6.	Въздействието на инвестиционното предложение върху климата (например естеството и степента на емисиите на парникови газове) и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо изменението на климата
5.7.	Използваните технологии и вещества
6.	ОПИСАНИЕ НА ВЗЕТИТЕ ПРЕДВИД НАЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДРУГИ СЪОТВЕТНИ ОЦЕНКИ ПО РЕДА НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИЗГОТВЕНИ ПРЕДИ ДОКЛАДА ЗА ОВОС
7.	ОПИСАНИЕ НА ПРОГНОЗНИТЕ МЕТОДИ ИЛИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НОУ-ХАУ), КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ
7.1.	Закони, наредби, методики, методични указания, инструкции, заповеди, постановления, правилници, стратегии, план-програми и други литературни източници използвани при изготвянето на ДОВОС
7.2.	Основен и специфичен подход използван при изготвянето на ДОВОС
8.	ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ - ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ (НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ), КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ ИЛИ ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
9.	ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ, КОИТО СА ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА НЕГО; СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА Е ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ ОЦЕНКА НА РИСКА; ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
9.1.	Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве от оценката на риска
9.2.	Описание на приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици от голяма авария
10.	СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ОВОС ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНИ ОТ ТЯХ ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА И ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ДЪРЖАВИ - В ТРАНСГРАНИЧЕН КОНТЕКСТ, ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ
10.1.	Списък на физическите и юридическите лица, на които е изпратено писмо за консултации по Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС
10.2.	Списък на физическите и юридически лица, които са изразили становище по инвестиционното предложение
11.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 83, АЛ. 5
11.1.	Изводи относно очакваното въздействие върху компонентите на околната среда и здравето на хората в резултат на реализиране на инвестиционното предложение
11.2.	Заключение
12.	НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ
13.	ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ (ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ, НЕДОСТИГ ИЛИ ЛИПСА НА ДАННИ), СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ЗА ОВОС
14.	ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ
15.	РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК, В КОЙТО СЕ ИЗБРОЯВАТ ПОДРОБНО ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ДОКЛАДА
16.	СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА
[bookmark: _Toc78438612][bookmark: _Toc78440153][bookmark: _Toc82877826][bookmark: _Toc140517922][bookmark: _Toc78438613][bookmark: _Toc78440154][bookmark: _Toc82877827]Етапи, фази и срокове за разработване на доклада за ОВОС.    
Таблица 6-1 Етапи, фази и срокове за разработване на ДОВОС
	№
	Дейности
	Месеци

	
	
	I1
	12
	I3
	I4
	V5
	V6
	V7
	V8
	I9
	X10
	111
	X12

	1
	Задание за ОВОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Събиране на основни (изходни) данни
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Оценка на въздействията
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Изготвяне на ДОВОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Оценка на ДОВОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Обществено обсъждане
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Вземане на решения по ОВОС
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Други_условия_и][bookmark: _Toc140517923]Други условия и изисквания
При изготвяне на Доклада за ОВОС на ИП следва да се отчетат препоръките и да се даде отговор на въпросите, в случай, че възникнат такива в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Възложителят е изпратил писма за консултации и информационни материали до следните организации:
· Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“;
· РЗИ – Сливен;
· Кмета на Община Сливен.
В изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 3 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, е публикувана обява с информация за извършване на консултация с представителите на засегнатата общественост. 
При изготвяне на Доклада за ОВОС на инвестиционното предложение следва да се отчетат препоръките и да се даде отговор на въпросите, в случай, че възникнат такива в съответствие с изискванията на чл. 95, ал.2 от ЗООС и глава 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
Получените становища по време на етапа на консултациите по реда на чл. 9 от Наредбата за ОВОС са отразени в Таблица 7.1 и ще бъдат съобразени в ДОВОС. 
[bookmark: _Ref133997918]Таблица 7.1 Получени становища по време на етапа на консултациите по реда на чл. 9 от Наредбата за ОВОС
	Подател на становището, вх./изх. №
	Съдържание на становището
	Начин на съобразяване

	РЗИ-Сливен, изх. № 13-39-1/03.04.24г.
	1. В ДОВОС да се анализира подробно информация за отделните фактори на околната среда в района- атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, наличие на санитарно-охранителни зони, тъй като има несъответствие между стр. 41, т. 3.3 Води, раздел „Подземни води“ и стр. 43, т. 3.3 Води, раздел „Зони за защита на водите“.
	Ще бъде съобразено в ДОВОС.
Несъответствията на стр. 41 и 43 са коригирани.

	
	2. В ДОВОС да бъде представена подробна и изчерпателна информация относно рисковите фактори на околната и работна среда, които биха могли да доведат до увреждане на здравето на хората по време на строителство и/или експлоатация. В ДОВОС да се извърши и оценка на концентрацията на замърсителите, анализирани при преобладаващите за региона посока и скорост на ветровете, тъй като замърсителите ще се разсейват към уязвима зона- с. Камен според роза на вятъра.
	Ще бъде съобразено в ДОВОС.

	
	Следва да се имат предвид резултатите от изследванията на проби вода за питейно-битови цели по Наредба №9 от 16 март 2001г., които и към момента не съответстват на нормата по показател „нитрати”.
При необходимост да се предвидят и мерки за минимизиране на здравния риск.
	

	
	3. Информация за транспортните маршрути за обслужване на обекта, като се посочат населените места, през които товарните коли ще преминават или най-близкото разстояние до тях.
	ИП не предвижда транспортни дейности. Инсталацията на „Иноватив Проджектс 1957“ЕООД е пряко свързана с дейността на ТЕЦ, като няма да се използват различни горива или суровини изискващи отделен транспорт.

	
	4. В ДОВОС да се направи оценка на кумулативното въздействие от вредните физични фактори (шумове, вибрации, електромагнитни лъчения).
	Ще бъде направено в точка 4.13 на ДОВОС.

	
	5. В ДОВОС да се извърши анализ на дейностите по време на експлоатация и избраната технология на практиката на аналогични производства, оценени по отношение на съвременни условия и техники.
	Ще бъде съобразено в ДОВОС.

	
	6. В ДОВОС да се представят обобщени данни за обхвата на потенциалните въздействия върху компонентите на околната среда, от ИП по време на строителството, експлоатацията и етапа на закриване и рекултивация.
	Ще бъде представено в ДОВОС.

	
	Въз основа на гореизложеното следва да бъде подробно анализиран и оценен, съгласно предложената в заданието матрица, здравния риск и да се предложат мерки за здравна защита и управление на риска.
	Ще бъде съобразено в ДОВОС.

	БД“ИБР“, изх. № ПУ-02-56/05.04.2024г.
	Необходимо е да се съдържа следната информация:
1. Карти в подходящ мащаб, указващи точното местоположение на предвидените дейности в ИП.
	

Представена е на Фигура № 1.1‑3

	
	2. Да се представи информация относно състоянието на повърхностните и подземните водни тела засегнати от ИП.
	Кратка информация е представена в точка 3.3. По-подробна информация ще бъде представена в ДОВОС.

	
	3. Да се опише при реализиране на ИП дали се засягат: водни обекти по смисъла на Закона за водите, санитарно-охранителни зони, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване, канали и др. водостопански съоръжения и зони за зашита на водите съгласно чл. 119 а от Закона за водите.
	Ще бъде представено в ДОВОС.

	
	4. Да се разгледат обстойно дейностите предвидени в ИП, свързани с повърхностни и подземни води.
	Ще бъде представено в ДОВОС.

	
	Във връзка c представената информация относно водоснабдяването на обекта следва да се има предвид, че съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за водите индивидуално право за използване на водите и водните обекти, предоставено с административен акт на индивидуално определено лице, не може да се прехвърля на трети лица.
В ДОВОС да се посочат прогнозни количества на водата необходима за инсталацията, както и прогнозни количества на формираните битово-фекални отпадъчни води.
	Информацията е коригирана- използването на вода ще бъде изцяло за експлоатацията на горивната инсталация на „Топлофикация- Сливен- инж. Ангел Ангелов“ ЕАД. Новата инсталация е неделима част от горивната инсталация и самостоятелно не може да се експлоатира. В случай, че инсталацията на „Иноватив Проджектс 1957“ЕООД не работи, КВГМ ще се експлоатира както до момента- самостоятелно. „Иноватив Проджектс 1957“ЕООД няма да потребява води за нужди различните от дейността на горивната инсталация на Топлофикация.

	
	5. Прогноза и оценка за очакваното въздействие върху повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите, по време на експлоатацията на обекта, предвид изводите и резултатите от оценката на въздействието и при необходимост да се заложат мерки за предотвратяване негативното влияние върху тях.
	Ще бъде представено в ДОВОС.

	
	6. При изготвянето на ДОВОС да се има предвид, че към настоящия момент тече процедура по актуализация на ПУРБ, който ще са с период на действие 2022-2027 г., като част от тези дейност е и актуализацията на целите по опазване на повърхностите и подземните води, както и мерките е за тяхното постигане. Следва изготвянето на ДОВОС да се съобрази с етапите на актуализацията на ПУРБ.
	Ще бъде съобразено в ДОВОС.



[bookmark: _Toc468997819][bookmark: _Toc140517924]Заключение
ИП е за изграждане на „Инсталация на вихров пиролизен реактор за слама, обогатено енергийно гориво и каменни въглища, с капацитет 6 MW“.
Отчитайки спецификата на предварителните технико-технологични решения, както и характера на инвестиционното предложение, следва да бъде направена детайлна оценка и прогноза за въздействието относно здравето на хората и компонентите на околната среда.
Оценката на състоянието на околната среда, потенциалните въздействия върху околната среда и здравето на хората, както и предлаганите мерки за тяхното минимизиране или предотвратяване при фазите на реализация ще бъдат основна цел и задача на ДОВОС.
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